문서번호	도로보수과-6104
결재일자	2016.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도로보수과장
송광석	07/14 김환겸
협 조

2016년 도로굴착복구 시행도로 포장단면 조사계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

도로보수과

2016년 도로굴착복구 시행도로 포장단면 조사 계획

도로굴착복구 시행도로 정비공사와 관련, 포장대상 구간에 대해 코아채취를 시행하여 적정한 포장단면을 결정함으로써 내구성 및 공용성 증대에 기여코자 함.

	1		관 련 근 거

❍ 2016년 도로굴착복구 시행도로 정비계획 통보

『도로관리과-8582호(‘16. 5. 30)』

	2		도로굴착복구 시행도로 정비 대상

❍ 시행도로 정비대상

연번	노선명	위치	차로	폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)	포장단면 결정방법
	계	4개소			3,670	812
1	송파대로	장지역 ↔ 복정역사거리	1~4차로 (전폭)	24	2,000	487	현장 코아채취
2	양재대로	굽은다리역 ↔ 천동초교사거리	1~3차로 (전폭)	18	600	108	현장 코아채취
3	백제고분로	올림픽대로 ↔ 올림픽로	1~4차로 (전폭)	15	600	90	현장 코아채취
4	올림픽로	성내교 → 풍납사거리	1~4차로 (편도)	27	470	127	현장 코아채취

	3		현장 코아채취 세부계획

❍ 조사규모 : 코아천공 37점

- 도로연장 100m당 1점 채취

❍ 조사방법 : 포장도로 굴착복구공사(연간단가) 계약업체에 작업지시

❍ 조사결과 : 조사서식에 의거 기록관리

- 코아천공 : 코아깊이, 균열깊이 등

- 현장사진 : 천공 전․후 사진 기록

❍ 코아채취 세부현황

연번	노선명	위치	차로	폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)	코아채취
1	송파대로	장지역 ↔ 복정역사거리	1~4차로 (전폭)	24	2,000	487	40개소
2	양재대로	굽은다리역 ↔ 천동초교사거리	1~3차로 (전폭)	18	600	108	12개소
3	백제고분로	올림픽대로 ↔ 올림픽로	1~4차로 (전폭)	15	600	90	12개소
4	올림픽로	성내교 → 풍납사거리	1~4차로 (편도)	27	470	127	5개소

❍ 소요예산 : 약 3,036천원

- 산출내용 : 1점당 44천원(제잡비포함) × 69점 = 3,036천원

	4		행 정 사 항

❍ 코아채취에 따른 공사비는 포장도로 굴착복구 공사에 설계변경        반영 후 정산

별  첨 1. 위 치 도(코아채취대상) 1부.

2. 코아천공 조사 서식 1부.

3. 일위대가표(코아채취) 1부.  끝.