문서번호	급수운영과-5997
결재일자	2016.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장	급수부장
김형준		최철민	07/15 이규상
협조

아리수통합정보센터 견학 결과 (중국 내몽고 후허하오터시)

2016. 7. 15

급수부

(급수운영과)

아리수통합정보센터 견학 결과 (중국 내몽고)

서울시 상수도 벤치마킹으로 중국 내몽고의 상수도관계자가 아리수통합정보센터를 방문함에 따라, 시설 현황과 서울의 수돗물에 대한 과학적인 관리 및 안전성을 안내하고 그 결과를 보고 드림

□ 개 요

○ 방문일시 : ’16.  7. 15.(금)  ( 10:40~11:30 )

○ 방문인원 : 6명

○ 방문대상 : 중국 내몽고 상수도관련사업자 (후허하오터시)

○ 방문목적 : 서울시 아리수통합정보센터 견학

□ 방문결과

○ 설명내용

- 아리수통합정보시스템의 개요

- 서울시 급수계통도 안내 (정수장~배수지, 급수구역 등)

- 생산, 공급, 원격·영상감시 시스템 운영현황 및 활용방법

- 서울 워터나우시스템 운영 내용

○ 주요 질문내용

- 수돗물 생산관련 펌프 운영 시기

⇒ 펌프의 운영에 따른 가장 중요한 한가지는 시간대별 전력요금으로

배수지 및 정수지의 수위를 고려하여, 전력요금이 저렴한 시간에              펌프를 운영하고 있음

- 배수지는 어떤 형태로 운영되는지?

⇒ 송수관에서 직접 급수가 아닌 배수지를 활용한 급수를 하고 있으며,             지역별 표고에 따라 102개의 배수지가 1차 2차 3차 배수지의 형태로             일정한 압력으로 공급되고 있으며, 부득이한 경우 별도 가압장을             통한 상수도 공급을 하고 있음.   끝.』