문서번호	정수시설과-2777
결재일자	2016.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순	윤종민	07/18 代김효상
협 조
	주무관		최양교
	주무관		곽희영
	주무관		변병수

2016년 하반기 하자검사 시행계획

2016. 7

뚝도아리수정수센터

정수시설과

2016년 하반기 하자검사 시행계획

지방자치단체장을 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조의 규정에 의거 하자담보 책임기간중에 있는 시설물에 대하여 2015년도 하반기 정기 하자검사 및 최종 하자검사를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

하자검사 관계법령

지방자치단체를 당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조 『하자검사』

지방자치단체를 당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제69조 『하자검사』

회계예규 제13장(공사계약일반조건) 제10절 제3호 『하자검사』

정기 하자검사 및 최종검사 세부시행 계획

정기 하자검사 대상 : 44건

1) 시설분야 : 12건

2) 전기분야 : 2건

3) 기계분야 : 30건

정기 하자검사 일시 : 2016. 11. 1 ~ 11. 30

최종 하자검사 대상 : 7건

1) 시설분야 : 1건(11월 1건)

2) 전기분야 : 3건(8월 1건, 12월 2건)

3) 기계분야 : 3건(7월 1건, 10월 1건, 11월 1건)

최종 하자검사 일시 : 하자담보책임기간 만료14일전 ~ 만료일까지

하자검사 실시 계획

1) 검사 내용

- 토목 건축 시설물 및 기전설비의 전반적인 하자사항(설비 고장사항, 시설물 하자사항 등)

- 시설물 설치 및 관로부설 구간 주변의 누수, 크랙 지반침하 발생 등 이상 유무

2) 검사 방법

- 지정된 시설물에 대하여 하자발생여부 육안점검 실시

- 정기 하자검사에 대해서는 해당공사 분야별 업무담당자가 주관하여 직원 2인 이상 점검반편성

- 최종 하자검사에 대해서는 분야별 내부직원 보강(팀장급 6급이상 포함)하여 직원 2인이상 점검반편성

- 시설물 하자 발견시 계약 상대자에게 하자보수 지시

검사결과 처리

하자검사 및 보수관리부 작성 기록관리 - 하자검사 담당

하자발견시 해당업체에 신속히 보수정비토록 조치 - 해당공사 분야별 업무담당자

하자검사결과는 하자검사조서에 의거하여 하자검사 담당에게 원본제출

단가계약 공사는 준공(기성) 차수별로 하자검사조서 작성

중대한 하자(부실시공)발생시 관계규정에 따라 벌점등 행정조치

붙임 : 1. 하자검사 관리대장 1부

2. 하자검사 조서양식 1부.  끝.