행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 소방용수시설 도색 및 보온 공사대상 조사결과 보고

1. 재난관리과-3935(2016.6.9.)호『2016년도 소방용수시설 도색 및 보온 공사대상 조사계획』와 관련입니다.

2. 우리 서 2016년 소방용수시설 도색(지상식, 지하식) 및 보온공사 대상을  다음과 보고합니다.

가. 도색 및 보온 배정수량

연번	부서	도색 대상 (지상식)	도색 대상 (지하식)	보온 대상	부서별 대상수
1	현장대응단	5	18	12	35
2	천호	5	20	13	38
3	고덕	5	12	8	25
4	암사	5	14	10	29
5	길동	5	11	7	23
총계		25	75	50	150

나. 조사 내용

1) 도색 대상

① 물세척으로도 청결상태 유지가 불가능하거나 색이 변색(탈색)된 것

② 대로 및 간선도로변에 설치되어 도시미관에 저해대는 대상

③ 도로포장 등으로 재도색이 필요한 것

④ 소방활동취약지역에 설치되어 있으나 변색되어 식별이 곤란한 것 등

2) 보온 대상

① 보온재 설치 대상 중 보온재 상태 불량한 것

② 지면과 관구까지의 거리가 약 50cm 이내인 대상

③ 소화전의 동파가 우려되는 대상 등

붙임  1. 도색 및 보온 대상 목록 1부.

2. 도색 및 보온 대상 관리카드 1부.  끝.

담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	07/18 나효숙
협조자
시행	재난관리과-4859	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개