투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장)
(경유)
제목	보라매공원 수경시설 수질검사 의뢰(7월2차)

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 보라매공원 내 물놀이형 수경시설에 대한 정기 수질검사를 다음과 같이 의뢰 하오니 검사후 검사결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 검사 일시(의뢰) : 2016. 7. 21(목)

나. 검사대상 : 3개소

○ 세부 검사 내역

연번	시설명	채수량(ml)	검사기준	비고
1	바닥분수	1,200ml	물놀이형 수경시설 수질기준	상수도
2	상부수조(계류)	1,200ml
3	생태연못(계류)	1,200ml
계	3개소	3,600ml

※ 우천시 일정 변경

다. 검사항목 : 3개 항목(수소이온농도, 탁도, 대장균군)

첨부 : 검사용 시료(3개소). 끝.

	동부공원녹지사업소장
주무관	강기명		주무관	김희곤		시설과장	07/19 진병규
협조자
시행	시설과-3823	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동) 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	2181-1192	/전송	2181-1199	/	kgm1114@seoul.go.kr	/	대시민공개