작 업 일 보(구로구 7. 19)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	07/19 김정수

2016년 7월 19일 화요일 날씨 : 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	3	처리건수	3	미처리건수		누적건수	403
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 신도림동 292-3 500 중간밸브 639 500 중간밸브 295-5 150 중간밸브 270-90 500X200 분기밸브 구로동 606-4 700 중간밸브 606-19 500 중간밸브 584-12 700 중간밸브 453 800X700 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 소출수 :구로동 751-38 최기현 25mm역지변부속제거후 정상출수 실누수:가리봉동 104-16 강경환 누수복구팀인계 O밸브고장 밸브고장:온수동 100-91맹태석 주계량기후 공단단지내 밸브 공단인계 O기타 배급수공사구간 현장점검 궁동 282-10호앞 200mm중간밸브설치 및 150mm관부설현장점검
소 ․ 불 출 수
역지변철거	1
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	1
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타	1
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	3 (403)	(596)