문서번호	정수시설과-7798
결재일자	2016.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김진수		유영춘	07/20 이성락
협 조

『1정수지 내부방식 하자보수』에 대한

회의개최 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

영등포아리수정수센터

정수시설과

『1정수지 내부방식 하자보수』에 대한

회의 개최 결과 보고

1정수장 내부방식 하자 보수공사에 대한 회의를 개최하고

결과를 아래와 같이 보고합니다

□ 공사개요

○.사 업 명 : 영등포 1정수지 내부방식공사

○.공사기간

- 1-1정수지 : 2013. 9. 23 ~ 2014. 9. 26

- 1-2정수지 : 2014. 7. 25 ~ 2015. 4. 30

○.사업개요 : 방수,방식 7,375㎡(천정,벽체 4,936㎡, 바닥 2,439㎡)

○.공 법

- 천정,벽체 : 특허 폴리우레아(특허 제10********호,HWP), 우백건설(주)

- 바닥 : 범용 폴리우레아(KUR-P85), 코오롱인더스트리(주)

○.도급업체 : ㈜엘씨엠이엔지 대표 박미애

하도급업체 : 합동종합건설 대표 김춘옥

○.하자담보책임기간 :

- 1-1정수지 : 2014. 9.26 ~ 2017. 9.25

- 1-2정수지 : 2015. 4.30 ~ 2018. 4.29

□ 회의 개최 개요

○.일시 : 2016 .7. 19(화) 14:00

○.참석자 : 정수시설과장, 김진수, 엘씨엠이앤지(차장 : 김명일)

○.회의내용 : 바닥 건조 작업 지연에 따른 검토 회의

□ 회의 개최 결과

○.온도계 및 습도계 설치(외부 1개소, 내부 4개소)

- 기록 관리

○.함수율 측정 주 1회

○.수시 결로 사항 확인

○.제습기 설치 검토

따로붙임: 변경 예정 공정표 1부. 끝.