시설물 정비대상 보고

등록번호	시설관리과-14917

결재	주무관	시설관리과장
	김주경	전결 07/20 남정열

명에 의하여 시설물 유지관리업무 수행 중 적출된 불량 상수도 시설물 정비대상에 대하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 7. 20.

보고자 : 지방시설주사 김 주 경

조사현황

◦ 조사위치 : 강동구 천호동 34-19 등 4개소

◦ 밸브규격 : D=80~200㎜, 밸브류

보고내용

◦ 아래 위치의 상수도 시설물이 불량하여 정비를 하여야 하는 실정임.

연번	위 치	시설물번호	설치년도	밸브 종류	구경 (㎜)	밸브 재질	맨홀 형태	도종	조사내용	정비방법
1	천호동 34-19	57941172	1986	제수	80	회주철	원형	ASP	매몰	밸브교체(원형)80
2	천호동 56-42	57934065	1987	제수	200	회주철	원형	ASP	노후밸브	밸브교체(원형)200
3	천호동 83-7	57934064	1987	제수	200	회주철	원형	ASP	노후밸브	밸브교체(원형)200
4	천호동 224-34	GIS 누락	-	제수	80	회주철	소형	ASP	노후밸브	밸브교체(중형)80

조치의견

◦ 상기 내용과 같이 시설물 점검 중 적출된 정비대상을 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며, 동 공사를 기 계약되어 시행중인 시설물 장기계속 단가계약 업체 “에이치에프건설㈜ 대표 황행묵”에게 작업 지시하여 정비하고자 합니다.  끝.