문서번호	시설과-2824
결재일자	2016.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
신재현	오재영	임병국	07/21 오진완
협 조

공원내 건축물 내진보강계획

공원내 건축물 내진 보강계획

2016. 7.

서부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

공원내 건축물 내진 보강계획

건축당시 건축법에서 규정되어 있는 내진구조 대상은 아니나, 지진

발생시 구조 안전성을 확보할 수 있도록 내진 보강계획을 수립 시행

하고자 함.

□ 관련근거

○ 서울시 지진방재 종합계획 시달 (‘16.6.15)

- 내용 : 공공건축물 건축당시 내진 구조 의무 대상이 아닌 건축물에 대해 내진성능평가 실시 후 단계적 내진보강 추진

※`16년 공공건축물 내진 보강계획 수립지시(서울시 상황대응과-7952)

□ 사업내용

○ 대    상 : 사업소 청사외 2개소 (연면적 1,000㎡ 이상)

구 분	건축연도	규 모	구조	내진의무대상
사 업 소 청 사	2002	지하1, 지상2, 2871.98㎡	RC	비 대상
선 유 도 안내센터	2002	지하1, 지상2, 2564.91㎡	RC	비 대상
선 유 도 이야기관	2002	지하1, 지상2, 1794.65㎡	RC	비 대상

※ 건축당시 내진 관련 규정 (2002년)

- 지상6층이상, 연면적 1만㎡이상 인 경우 내진 구조 의무

○ 사업내용

- 사업대상에 대하여 내진성능평가 실시  (용역 필요)

- 내진성능평가 결과에 따라 내진보강 등 실시

○ 사업비 : 8,100만원 (내진성능평가 비용)

□ 행정사항

○ 2017년도 예산에 내진성능평가 용역비 반영 추진 .  끝.