문서번호	시설관리과-15153
결재일자	2016.7.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	★기전팀장	시설관리과장		강동수도사업소장
김병훈	함태광	남정열		07/22 김명용
협 조
	급수운영과장		전명수

“믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!”

배수지․가압장 환경정비 추진 계획

2016. 7

강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

배수지․가압장 환경정비 추진 계획

배수지․가압장내에 노후로 정비가 필요한 관사를 철거하고, 주변환경을 정비하여 시설물을 효과적으로 관리하고, 깨끗한 수돗물 아리수에 대한 이미지를 제고

(관련근거 : 시설관리과-22950(2015.11.27.)

□ 배수지․가압장 현황

○ 배수지 : 3개소

배수지명	가압장명	용량(㎥)	규격	정비대상
길동	암사 송수	60,000	4지	없음
오금	오금	8,000	2지	노후관사 철거 및 정비
거마	거마	3,000	2지

○ 가압장 : 2개소

가압장명	위치	펌프용량	수전용량	정비대상
오금	송파구 오금동 51	75HP×4	380/220V 110kW	없음
거마	송파구 마천동 36	150HP×2 75HP×2	380/220V 195kW	노후관사 철거 및 정비

□ 정비대상 현황

○ 관    사

관 사 명	위치	건축물 연면적(㎡)	건물구조	세대수	정비내용
거마배수지 관사	******* *********	89.70	지상1층 벽돌(기와)	2	건축물 철거후 환경정비
거마가압장 관사	******* ******	92.99	지상1층 벽돌(기와)	2
오금배수지 관사	******* ******	409.05	지하1층/지상2층 철근콘크리트(기와)	6

○ 환경정비

대 상	포장종류	면적(㎡)	정비내용
거마배수지	콘크리트	306 (18m × 17m)	․관사철거후 주변 평탄 작업후 포장, 작업차량 주차공간 등으로 활용
거마가압장	아스팔트	140 (14m × 10m)
오금배수지	아스팔트	220 (20m × 11m)

※환경정비를 위한 포장공사는 급수운영과 포장복구업체(단가계약) 시행

□ 소요예산 및 예산확보 계획

*******************************

**************************

***********************	**********

*******************	**********

*************************

*************************

*************************

*************************

*****예산확보 및 집행계획

********본부 기획예산과 및 배수지․가압장 관리부서인 시설안전부에 소요예산을 요구하여 예산 재배정후 집행

********관사 철거 및 환경정비는 용도폐지 완료 후 시행코자하며, 기 용도폐지된 거마가압장관사와 용도폐지 추진중인 오금가압장, 거마배수지 관사는 분리하여 시행.

□ 행정사항

○ 배수지․가압장의 효과적인 정비를 위하여 업무추진을 부서별 분담 시행

- 건축물 용도폐지 : 행정지원과(행정관리팀)

- 건축물 철거공사 : 시설관리과(기전팀)

- 포장복구공사	: 급수운영과(포장복구담당)

○ 거마가압장 관사는 소요조회(활용부서 없음) 및 용도폐지 완료되어 조기 철거 시행

***********************************

○ 배수지(거마, 오금) 관사 철거 및 환경정비에 소요되는 예산은 추후 소요조회 및 용도폐지 완료시 예산확보후 시행.

붙임 : 철거방침서 1부.  끝.