출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	김창규	유승성	07/25 代신진호

	명에 의하여 2016. 7. 22(금) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 7. 22.
보 고 자 : 직 연구사 성명 : 김창규

보       고       내       용

일    시

2016. 7. 22(금)  10:00 ~ 17:00

건    명

출장결과보고(석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 강북구 오현로9다길 28-5(미아동 3-770번지) 일원

□ 출 장 자 : 유승성, 하광태, 강미혜, 이수현, 김창규

□ 출장목적

- 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
미아9-1구역 주택재건축정비사업	강북구 오현로9다길 28-5	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		작업장주변(실외) 1지점	1,210ℓ
		거주자주거지역 2지점	각 1,210ℓ
		폐기물보관지점 2지점	각 1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비입구 등 10개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시.

- 현장 출장시 3-793 지붕처마 슬레이트 해체 작업중

- 발생폐기물은 해체·제거 현장 경계지역(오현로 9길 50)에 보관하고 있었으며, 해체      건물 주변에 일부 거주자 생활하고 있음

□ 향후조치

- 채취한 공기 중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보

내용

□ 관련사진

석면 해체제거 건물	부지경계선1	부지경계선2
부지경계선3	부지경계선4	위생설비입구
작업장주변 실외	거주자 주거지역1	거주자 주거지역2
폐기물보관지점1	폐기물보관지점2