문서번호	서울특별시차량정비센터-11259
결재일자	2016.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
임근식		이광천	07/25 문인기
협조

하체반 방풍도어 수리 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

하체반 방풍도어 수리 계획보고

현장 작업환경 개선을 위해 설치된 하체반 방풍도어(오버헤드 셔터)가 작동이되지 않는 사항이 발생, 정비작업에 어려움이 있어 이를 수리하고자 함.

대상시설

❍ 고장시설 : 하체반 두번째 방풍도어(7.2×4.9m)

❍ 고장내용 : 동력을 전달하는 구동축 키 파손

- 원인 : 도어 하강 부하를 견디지 못하고 구동축 키가 파손된 것으로 판단됨

❍ 관련사진

셔터 모터 및 토션 스프링	샤프트 키 파손

조치계획

❍ 방풍도어 수리

- 구동축 키 설치

- 하강 위치센서(리미트) 위치조정

· 도어 하강 시 구동축이 받는 압력 감소효과 기대

❍ 소요예산 : 약150천원

❍ 계약방법 : 별도의 계약없이 작업 후 카드결재, 입금 정산

- 사유 : 수리비가 소액으로 계약에 따른 행정력소요 등을 검토 결과 실익이 없음

❍ 수리업체 : 진아기계(대표 문용식)

❍ 예산과목 : 특화된 정비체계 구축, 효율적인 차량정비, 차량정비센터시설유지보수,            시설비.   끝.