문서번호	예방과-12587
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장		소방서장
조신래	권오헌	김장군		07/26 심재강
협 조	현장대응단장		정재룡
	재난관리과장		계광옥

= 화재위험요소 제거, 안전한 은평을 위한 =

2016년도 『CNG충전소』 및 버스차고지 소방안전대책

은평소방서 예방과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

= 화재위험요소 제거, 안전한 은평을 위한 =

2016년도 『CNG충전소』 및 버스차고지 소방안전대책

우리서 관내 『CNG충전소』 및 버스차고지 소방안전대책을 수립하여 화재 · 재난사고를 사전에 예방하고 신속 · 적절한 현장대응능력을 강화하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

□ 소방행정과-1850(2016.02.16)호 『2016년도 은평소방서 주요업무계획 알림

□ 예방과-4064(2016.03.08)호 『2016년 가스 안전관리 종합계획 알림』

<<강서구 버스차고지  화재>>

◊ 일    시 : 2013. 1. 15(수) 03:02 ~ 04:47(완진)

◊ 장    소 : 서울 강서구 외발산동 275 영인운수 버스차고지

◊ 원    인 : 방화(휘발유)

◊ 피해내역

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 15억 추산 (동산 14억 3천만원, 부동산 7천만원)

※ 버스 85대 중 30대 전소, 8대 부분소 및 부대건물 360㎡소실

Ⅱ		추 진 방 향

□ 버스차고지에 대한 정기적인 소방점검으로 화재취약요인 제거

□ 버스차고지 가상화재 현지적응훈련으로 현장대응능력 강화

□ 관계인 대상 사고사례 및 안전교육 실시로 가스사고 사전예방

Ⅲ		대 상

차고지 및 충전소 현황	진관 공영차고지				은평 공영차고지
	진관 공영차고지		CNG충전소		은평 공영차고지		CNG충전소
	면적	버스주차	임시저장용기	일일충전능력	면 적	버스주차	임시저장용기	일일충전능력
	16,529㎡	169대	3,900L	220대/일	46,399㎡	491대	7,800L	500대/일
소방시설 등 현황	옥외 소화전	소화기	가스누설 경보기	긴급차단밸브	옥외 소화전	소화기	가스누설 경보기	긴급차단밸브
	0	20	9	10	0	28	13	18

소방용수 시설 현황	지상식 : 212006, 212009호, 212012호 - 일체형 비상소화장치 : 77호	지상식 : 518062호

Ⅳ		CNG·CNG충전소·CNG 버스 개요

□ CNG (Compressed natural gas) 정의 : 메탄을 주성분으로 하는       화석연료인 천연가스(NG)를 200~250kg/㎠의 고압으로 압축한        압축천연가스를 CNG라 함.

□ CNG 충전소 개요

❍ CNG 충전 개통도

① 압 축 기	도시가스 배관으로부터 4kg/㎠로 공급받아 250kg/㎠ 까지 압축
② 공급 조정 패널	압축가스를 용기에 분배함과 동시에 충전기로 가스공급
③ 저장 용기	압축가스를 250kg/㎠ 압력으로 임시저장 및 차량에 가스공급
④ 충 전 기	압축가스를 200kg/㎠ 로 감압하여 버스에 공급 및 계량

□ CNG 버스

❍ CNG 버스 구조

주요구조부	설 명
연료 탱크	충전기를 통해 CNG를 211kg/㎠압력으로 저장
레귤레이터	CNG 압력을 211 →8kg/㎠로 다운시켜 엔진으로 공급
안전 밸브	외부열에 의해 온도상승 시 밸브(납이 녹음)가 열려 용기 폭발 방지
충 전 구	CNG 충전기를 통한 연료 주입
압력게이지	연료탱크 내 압력을 표시
충전 용량	150 ㎥/대

Ⅴ		화재취약요소

□ 다량의 가스 저장 ․ 취급으로 사고 발생요인 상존

❍ 버스차고지와 CNG 충전소 인접으로 화재 발생시 인명‧재산피해 심각

❍ 1일 500대, 220대 이상 충전작업으로 빈번한 가스 취급

□ 화재 발생 시 급속한 연소확대 우려

❍ 차고지 버스간 이격거리 1m로 급속한 연소확대

❍ 연소시 버스내 가연성 물질로 신속한 화재진압 곤란

□ 차고지 주차장으로 적절한 소방대책 미흡

❍ 차고지 주차장 소방시설 부족으로 신속한 화재진압 곤란

❍ 한정된 공간에 빽빽히 주차된 버스로 소방통로확보 및 소방활동 장애 초래

□ 야간 근무자의 초동대응능력 부족

❍ 최소 야간 근무인원으로 폭발‧화재시 신속한 초동조치 미흡

❍ 야간 근무자 소방시설 작동요령 미숙으로 연속확대 가능성 상존

Ⅵ		세부 추진계획

1. 시설별 특성을 고려한 화재예방대책 추진

□ CNG 안전취급 점검 및 차고지 예방활동 강화

❍ 버스차고지내 CNG 충전소 특별점검 실시

- 방  법 : 소방서, 구청, 한국가스안전공사 합동 안전점검 추진

- 내  용 : 해빙기, 여름철, 겨울철 등 취약시기에 안전점검으로 화재예방

❍ 취약시간 버스차고지 기동순찰(순찰차, 펌프차)을 통한 예방활동 전개

- 기동순찰시 사전 위험요인 제거 및 소방통로확보

∙ 진관 공영차고지 : 현장대응단(펌프차)

∙ 은평 공영차고지 : 수색119안전센터(펌프차)

※ 예방과-4628(2016.03.16.)호 『2016 화재 등 재난 예방순찰              (기동,도보) 일제정비 결과 알림(수정)』에 의해서 추진 중

□ 차고지 주차장 소방시설 보강 추진

❍ 부지내 소화전 보강 추진 : 현재 소화전 설치되지 않음

진관 공영차고지 (가로:192m, 세로:114m)	- 옥외소화전 2개소 설치 추진 (CNG 충전소 관리동 1곳, 버스회사 사무실 1곳) - 소화기 20개 권역별 분산배치
은평 공영차고지 (가로:170m, 세로:370m)	- 옥외소화전 4개소 설치 추진 (CNG 충전소 관리동 1곳, 차고지 부분 3곳) - 소화기 30개 권역별 분산배치

❍ 공영차고지 인근 소방용수시설 유지/관리 철저(재난관리과 / 관할 119안전센터)

※ 진관 공영차고지 인근 비상소화장치함 설치 완료(13.09.13)

□ 공영차고지 및 CNG 충전소 관계자 안전교육 실시

❍ 차고지 및 CNG 충전소 사고사례를 통한 안전의식 고취

❍ 화재시 초동조치 요령 및 소화설비 사용법 교육

(CNG충전소 가상화재진압 현지적응훈련 시 병행 실시)

2. 현장대응능력 강화

□ 현장대응능력 강화를 위한 소방훈련 실시

❍ 본 소방안전대책을 활용한 도상훈련 실시(1회/반기)

- 현장대응단 및 각 안전센터 자체적 도상훈련 실시

❍ 가상화재 현지적응훈련 실시(1회/반기)

- 가상화재진압 현지적응훈련을 통한 출동대 현장대응능력 강화

∙ 상반기 : 소방서 자체 소방훈련

※ 재난관리과-2163(16.03.24)호 『가스사고 대비 가스공급시설               소방훈련 계획 알림』에 의거 추진 완료

∙ 하반기 : 유관기관 합동 소방훈련(별도계획 수립 / 시행 예정)

□ 현지적응능력 제고를 위한 관리카드 정비 : 【붙임 1】

❍ 시설물 상세위치 표시 배치도 마련

- 공영차고지 및 CNG 충전소 배치도 포함 관리카드 재작성

- 유사시 가스공급 차단을 위한 긴급차단밸브 및 소방시설 위치파악

□ 유관기관 연락 ‧ 협조체계 강화 : 【붙임 2】

❍ 유사시 대비 유관기관 비상연락망 및 협조체계 구축

Ⅶ		행정사항

□ 관련 부서에서는 공용버스차고지(CNG 충전소) 가상화재 현지       적응훈련 및 안전점검․안전교육을 실시하여 화재․재난사고를        사전예방하고 실질적인 현장대응체계가 수립될 수 있도록 노력해       주시기 바랍니다.

❍ 차고지 주차장 소방시설 강화 추진 - 예방과, 재난관리과

❍ 관계자 소방안전교육 실시 - 예방과

❍ 본 소방안전대책을 확용한 도상훈련 실시 - 각 안전센터 및 구조대

❍ 가상화재 현지적응훈련 실시 - 재난관리과 및 현장대응단·안전센터

❍ 시설물 상세 위치 표시 배치도 작성 및 관리(관리카드) - 예방과

❍ 유관기관 비상연락망 구축 – 예방과

붙  임 : 1. 관리카드 1부.

2. 유관기관 비상연락망 1부.  끝.