문서번호	운영과-6000
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
김병기		정종기	07/26 이성재
협조

-2016년 중랑물재생센터 공공하수도(하수,분뇨) 기술진단-

착수보고회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.7

중랑물재생센터

(운영과)

- 2016년 중랑물재생센터 공공하수도(하수,분뇨) 기술진단 -

착수보고회 개최결과 보고

2016년 중랑물재생센터 공공하수도(하수,분뇨) 기술진단 착수보고회 개최결과를 보고드림.

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 2016년 중랑물재생센터 공공하수도(하수,분뇨) 기술진단

○ 사 업 비 : 328,047,500원 (부가가치세 포함)

○ 사업기간 : 착수일로부터 6개월 (공,휴일포함)

○ 수행업체 : ㈜한미엔텍[대표], 뉴엔텍(주)[도급]

○ 사업대상 : 하수 – 134만m³/일, 분뇨·정화조 – 4,000㎘/일

□ 착수보고회 개요

○ 일    시 : 2016.7.25.(월) 10:00∼11:30

○ 장    소 : 중랑물재생센터 본관 3층 소회의실

○ 참 석 자 : 25인

- 중랑물재생센터(16인) : 소장, 관리과장, 운영과장, 보수과장, 공정관계자(12인)

- 타 센터 및 서울물연구원(3인) : 공정관계자(3인)

- 용역사(6인) : 사업책임기술자(1인), 분야별책임기술자(5인)

□ 주요 내용

○ 중랑물재생센터 소장

- 수질기준 강화에 따라 처리장별 적정용량 재산정

- 시간대별 불균등한 유입유량 균등화 방안 강구

- 처리장별 유입유량 적정 분배 방안 마련

- 처리장별 적정 DO농도 산정 및 공정운영 인자별 목표치 설정

- 수질 이상 시 단계별 경보시스템 구축방안 마련

○ 중랑물재생센터 운영과장

- 개선방안 도출 시 현시설에 적합하고 적용 가능한 대안제시

- 수질이 악화되는 동절기 공정운영 방안 검토

○ 중랑물재생센터 박한수 주무관

- PAC 등 약품으로 인한 2차오염 방지방안 마련

- 하수처리시설의 복잡한 배관망 간소화 방안 검토

- 함수율 저감 및 소화율 향상방안 강구

○ 중랑물재생센터 정순명 주무관

- 고도처리 공정에 대한 세부적 운전기술 진단 필요

- 현실적으로 가능한 시설개선 도출 및 소요예산 산출

○ 중랑물재생센터 김원섭 주무관

- 3처리장 노후 송풍시설의 송풍기 최적운영 방안 마련

- 3처리장 질소제거율(탈질화) 개선 방안 마련

○ 진단사(한미엔텍, 뉴엔텍)

- 센터 요청사항 적극 반영 및 수시협의하여 진단시행

- 현재 사업진행 중인 1처리장 시운전을 고려하여 진단시행

- 처리장별 공정운영 인자에 대한 가이드라인 제시

- 처리장별 DO농도에 대한 계절별 운영값 도출 강구

□ 향후 계획

○ 착수보고회 결과를 반영하여 사업추진

○ 중간보고회 개최 : 9∼10월 중

○ 최종보고회 개최 : 12월 중

붙임문서 : 관련사진 1부. 끝.