서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(서울시내에 설치되어 있는 인도와 횡단보도의 점자블럭 설치 일원화)

*******님 안녕하십니까?

먼저 바쁘신 가운데 불구하고 장애인 안전시설에 관심을 가지고 귀중한 의견을 주셔서 감사드립니다.

횡단보도 주변의 일관성 있는 점자블록 설치가 필요하다는 *******님의 제안내용 잘 받아 보았습니다.

*******님께서도 잘 아시다시피, 시각장애인의 보행안전을 위한 점자블록은 점형블록(감지용)과 선형블록(유도용)으로 구분되며, 설치하여야 하는 대상시설은 『교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙』에서 규정하고 있습니다.

우리시에서는 시민 및 보행약자 등 모든 보행자가 안전하고 편리한 보행을 위하여 2013년 3월에 『서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼』을 발간하고, 시각장애인연합회 등 전문가 회의를 통해 2015년 4월부터 횡단보도 턱낮춤 구간에 대하여 전체  턱낮춤 및 전폭 점자블록을 설치하는 방침을 수립하여 보도공사시 일관성 있게  설치하고 있습니다.

제안주신 내용중 선형블록의 연속설치 기준에 대해 말씀드리면, 먼저 선형블록을 연속 설치해야 하는 경우는 장애물을 피하게 유도하는 경우, 유도 경로가 복잡한 경우, 시각장애인이 빈번히 이용하는 경우 등의 세 가지이며, 이 중 어느 하나라도 해당되면 선형블록을 연속 설치해야 합니다.

다음으로, 보도의 유효폭이 2.0m이상이고 유효보도폭 좌우로 위험요소가 없으면 횡단보도에 설치된 점형블록에 연계하여 통행방향을 잡는데 필요한 일정한 거리까지만 선형블록을 설치하고 있습니다.

그 이유는 연속 선형블록의 돌기로 인하여 휠체어 및 유모차 이용자에게는 보행불편을 초래하므로, 앞서 언급한 세 가지 경우처럼 시각장애인을 위해 꼭 필요한 경우 외에는 선형블록을 연속으로 설치하지 않고 통행방향을 잡는데 필요한 일정 거리까지만 설치하여도 시각장애인의 보행을 유도할 수 있기 때문입니다.

점자블록은 시각장애인의 길바닥 언어라고 해도 과언이 아닐만큼 중요한 시설이지만, 보도는 시민 및 보행약자(휠체어, 유모차, 기타 보행도구 이용자)가 함께 걷는 시설물임을 감안하여, 서로 불편을 최소화 하여 설치하고 있는 실정으로 연속 선형블록의 설치는 상기 기준에 의하여 설치되고 있는 점 너그럽게 이해하여 주시기 바랍니다.

기타 궁금하신 사항이 있을 경우 서울시청 보도환경개선과 조시형 주무관(02-2133-8116)으로 전화주시면 친절히 상담해 드리도록 하겠습니다.

시정에 관심을 갖고 고견을 주신 *******님께 다시 한 번 감사의 말씀을 드리며, 가정에 건강과 행운이 늘 함께하시길 기원합니다. 감사합니다.  끝.

주무관							조시형			보도정책팀장					장상규					보도환경개선과장					07/19 서관석
협조자
시행			보도환경개선과-9444									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 6층(청계별관)															/
전화		02-2133-8116						/전송			02-768-8905					/	blockmania15@seoul.go.kr												/	부분공개(6)