서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016. 가로 녹시율 측정계획 시달 및 자료제출 요청

1. 조경과-10400호(2016. 7. 20)호와 관련입니다.

2. 2016년 가로 녹시율 측정계획을 붙임과 같이 통보하오니, 각 자치구에서는 측정요령을 충분히 숙지하여 측정 표본지 사진 촬영 및 분석을 위한 자료를 2016. 8. 1.한 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 측정개요

1) 대 상 지 : 25개 자치구 소재 측정점 499개소

2) 추진기간

- 해당 노선별 사진촬영(자치구) : 2016. 7. 21. ~ 7. 31.

- 녹시율 산출(서울시) : 2016. 8. 1. ~ 11. 20.

나. 측정 관련 자료 제출 : 2016. 8. 1.한

1) 자치구별 측정점에서 표준렌즈 50mm 사진기로 가로 중앙에 서서 1.5m의 눈 높이에 가로의 소실점을 사진 중앙에 위치시킨 입면 가로경관 사진 촬영 후 제출(※ 대형차량 및 도로적치물 등 일시 차폐가 나타나지 않도록 유의)

2) 연도별(2010 ~ 2015) 녹시율 변화 요인 작성 제출

붙  임    1. 2016년 가로 녹시율 측정계획 1부

2. 가로별 현황사진 1부

3. 녹시율 관리대장(예시) 1부

4. 연도별 녹시율 변화 요인 작성 양식 각 1부

5. 연도별 녹시율 측정현황 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구(공원녹지과,푸른도시과)
주무관	이진범		조경관리팀장	조윤래		조경과장	07/20 이원영
협조자
시행	조경과-10434	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩 9층 조경과(무교동)	/
전화	02-2133-2124	/전송	02-2133-1082	/	polaris472@seoul.go.kr	/	대시민공개