문서번호	물순환연구과-5010
결재일자	2016.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
김규하	안진	최영준		07/27 정득모
협 조
	총무과장		이성철
	주무관		왕정순

막여과 장치 제작·설치 계획

2016. 7.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

막여과 장치 제작·설치 계획

기존 연구중인「화학적 총인처리 최적운영방안 연구」와 관련하여 연구기간연장에 따라 막여과공정을 연계하여 막여과공정에 대한 평가를 수행하며, 총인 처리 및 하수재이용 공정공법의 최적운영방안 연구를 추진하기 위해 막여과 장치 제작·설치 계획을 보고 드림

Ⅰ		연구개요

□ 과 제 명 : 화학적 총인처리 최적운영방안 연구

□ 연구기간 : 2015. 2.~ 2017. 12. (35개월)

□ 연구배경

○ 기존 생물학적 고도처리로의 한계로 총인처리시설 도입 예정

- 중랑, 서남 등 현대화사업에 총인처리시설 포함

○ 물재이용 확대에 따른 하수재이용 기술 검토

□ 연구내용

○ 기존 총인처리 연구에 막여과공정을 연계하여 추진

○ 막여과공정에 대한 평가를 수행하여 향후 물재이용을 위한 처리방안 제안

Ⅱ		사업계획

□ 제작 근거 : 물순환연구과 연구과제 기간 변경보고

물순환연구과-4477(’16. 7. 6.)

□ 설치 위치 : 중랑물재생센터 중랑천 용수공급동

□ 장치 구성 : 막여과 모듈, 역세장치, 약품탱크, 기전설비 등

○ 막여과 모듈(정밀여과(MF), 역삼투(RO) 등)

○ 역세장치(막여과 모듈 역세 펌프 및 농축수 배출장치), 역세 약품탱크 등

□ 제작 기간 : 2016. 8. ~ 2016. 11.

□ 총 사업비 : 50백만원

○ 예산 과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비

○ 구매 방법 : 제한경쟁입찰(실적 제한)

Ⅲ		막여과 장치 구성

□ 막여과 장치 구성

○ 기능 : 막여과 모듈(부유물질 및 용존 이온 제거), 역세장치, 압력계 등

○ 시스템 특징

- 막여과방법 운전인자 검토

․정밀여과(고형물 제거)+역삼투(용존이온 제거) 공정 조합을 통한 하수재이용 방안 모색

- 막오염 원인 파악을 위한 유기물 성상분석 및 주요 오염물질 특성 파악

․하수 중 오염물에 의한 막오염 현상 및 압력변화 모니터링

Ⅳ		향후계획

□ 제작·설치 발주 : 2016년 8월

□ 제작·설치 완료 : 2016년 11월

붙  임 : 막여과 장치 설계도면 1부.  끝.