문서번호	녹지관리과-3222
결재일자	2016.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		녹지관리과장
장창수		07/27 문경재
협 조
	주무관		김화시

- 서부이촌동 보행육교 설치사업 -

지장수목 및 조경계획 협의 관련 검토보고

2016. 7

녹지관리과

- 서부이촌동 보행육교 설치사업 -

지장수목 및 조경계획 협의 관련 검토보고

서부이촌동 보행육교 설치사업과 관련한 지장수목 및 조경계획 협의에 대해 검토보고 드림.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 서부이촌동 보행육교 설치사업

○ 공사내용 : 노후 보행육교 철거 후 재설치

○ 공사기간 : 2016. 5. 27 ~ 2017. 5. 20

○ 시 행 처 : 한강사업본부 기반시설과

○ 시공업체 : 백산건설

▢ 협의내용

○ 지장수목 처리 : 버즘나무 18주, 뽕나무 1주

구 분	계	흉고직경 10㎝	흉고직경 16㎝	흉고직경 25㎝	흉고직경 32㎝
버즘나무	18주	3주	2주	10주	3주
뽕 나 무	1주	1주

○ 부지내 조경계획

▢ 검토의견

○ 대상지는 이촌한강공원 원효대교 북단 밑 녹지대로 버즘나무가 밀식되어 있어 대부분 수형이 불량하고 대경목(흉고 25㎝ 이상)으로 이식후 활착이 어려울 것으로 판단되어 현장에서 제거하고, 뽕나무는 주변 녹지대로 이식

※ 「서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙」

제15조 (원인자부담금) 관리청은 제14조에 따른 공사구역안의 가로수가 다음 각 호의      어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 제거하고, 조례별표 3 원인자부담금의 산정기준에      의한 원인자 부담금을 징수하여야한다. <개정 2015.10.22.>

1. 가슴높이지름 25센티미터 이상의 대경목·병해충피해목·노쇠목 등 이식후 활착이 어렵다고 판단되는 수목

2. 이식함으로써 나무모양이 많이 훼손되어 가로수로서의 가치를 상실할 우려가 있는 수목

○ 부지내 조경계획은 한강에 적합한 수종선택 및 향후 유지관리(초화류 및 나대지 발생) 등을 고려하여 조정 필요

▢ 조치계획

○ 상기 검토의견(버즘나무 제거, 뽕나무 이식, 조경계획 조정하여 재협의)을 회신코자 함.

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 부지내 조경계획 1부.