문서번호	정수과-3318
결재일자	2016.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		하은경	07/28 代정수현
협조

응집․침전지 스컴제거용 살수장치 설치계획

2016. 7

암사아리수정수센터

(정  수  과)

응집․침전지 스컴제거용 살수장치 설치계획

응집․침전지의 스컴 등 부유물 제거를 위한 살수장치를 아래와 같이 자체 제작하여 설치하고자 함.

□ 관련근거

○ 응집․침전지 스컴제거 개선방안 회의결과(정수과-3106,‘06.07.15)

- 스컴제거를 위해 모든 응집․침전지에 살수장치(스프링쿨러) 설치

□ 추진계획

○ 설치대상 : 1,2정수장 응집․침전지 40지(#1 32지, #2 8지)

○ 설치방법 : 소요물품 구매 후 센타 자체 인력 활용 제작․설치

- 현장근무자(박문하, 이정희, 서홍교)가 최적 위치에 설치

○ 살수장치 설치(예)

응집지 살수장치		침전지 살수장치

□ 구매방법

○ 소요예산 : 3,652,550원(부가세 포함)

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,기타교체비

○ 구매방법 : 카드결제 후 결제계좌 입금조치

- 소액이므로 2개이상의 견적서를 받아 최저가 제시업체와 법인카드로 구매

○ 구매물품 및 용도

연번	품 명	규 격	단위	수 량	용 도
1	쪽가위	공구용	개	5	스컴방지 살수장치 제작 공구
2	카플링 나사용	20M/M	세트	20	스컴방지 살수장치 제작 물품
3	카플링 호스용	19M/M	세트	20	〃
4	실리콘 건	울프크래프트	개	5	현장시설물 관리 공구
5	실리콘	투명	개	20	스컴방지 살수장치 제작 물품
6	스프링쿨러 신주 자동	15M/M	개	50	〃
7	편사호스	25M/M	롤	10	〃
8	편사호스	19M/M	롤	15	〃
9	편사호스	16M/M	롤	5	〃
10	레듀사	20*15	개	20	〃
11	렌치세트	타고다	세트	3	현장시설물 관리 공구
12	후레쉬 멀티렌턴	MCF-HC4	개	1	현장시설물 시설물 점검용
13	드라이버(대) 양용	센툴	개	5	현장시설물 관리 공구
14	드라이버(소) 양용	센툴	개	5	〃
15	요비선	15M	개	2	현장시설물 관리 물품
16	썬팅지 쏠라지(흑색)	50M	롤	1	현장관리물품 보관 환경정비용
17	주름관 스텐	청색	롤	1	현장시설물 관리 물품
18	슬리퍼	하절기용	개	2	현장관리 직원용
19	신주 CF	15M/M	개	10	스컴방지 살수장치 제작 물품
20	신주 VIS	15M/M	개	10	〃
21	신주 엘보	15M/M	개	10	〃
22	홈불록 아이	벽돌모양	박스	1	약품실, 계측기실 등 현장 환경정비용
23	다이알 열쇠	도난방지용	개	1	현장시설물 잠금장치
24	15M/M다대(양면나사)	1200	개	10	스컴방지 살수장치 제작 물품
25	소켙 강관	15M/M	개	20	〃
26	스프링클러 신주 각도	15M/M	개	15	〃
27	단닛뿔 강관	20M/M	개	50	〃
28	엘보강관	20M/M	개	20	〃

□ 협조사항

○ 각 과별 담당구역에 설치되어 있는 살수장치, 스컴유입 방지시설 관리 철저

- 살수장치 등 시설이 파손되지 않도록 관리(수시 순찰, 정비)

- 겨울철 등 가동하지 않을 경우 파손되지 않도록 철거 등 조치

※ 담당구역 : 행정관리과 2정수장,  정수과 3,4계열,  정수시설과 1,2계열

○ 스컴 청소용 호스, 뜰채 등 현장물품 사용 후 정리정돈 철저

붙임 : 산출기초조사서, 견적서 각 1부. 끝.