			강서수도사업소
수신자		내부결재
(경유)
제목	GIS 속성자료 수정(목동736-15~737-1간)

1. 양천구관내 누수복구 중 GIS속성자료가 현장과 상이한 상수도관이 있어 아래와 같이 수정코자 합니다.

- 속성자료 수정 현황 -

연번	위 치	관로번호	GIS 속성				GIS속성자료 수정사항	비 고
			관종	부설년도	구경 (mm)	연장 (m)
1	목동736-15 ~ 737-1	64132121473	DCIP	1988	80	53.2	관종:DCIP→CIP, 부설년도:1988→1983	붙임 참조
		64132121514	DCIP	1995	150	11	관종:DCIP→CIP, 부설년도:1995→1983 구경:150mm→80mm
		64132121764	DCIP	1995	150	32.3	〃
		64132000038	DCIP	1995	150	23.3	〃

붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 누수복구 실정보고서 1부. 끝.

주무관	여수현		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	08/01 김정수
협조자	주무관	권기석		주무관	김용호
시행	급수운영과-21230	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	부분공개(7)