문서번호	건축기획과-16132
결재일자	2016.8.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	건축기획과장
김태우		代김태우	08/01 한병용
협조

PEB구조, 아치판넬 시설물 조사 및 안전점검 계획

2016. 7.

주택건축국

(건축기획과)

PEB구조, 아치판넬 시설물 조사 및 안전점검 계획

PEB구조, 아치판넬 시설물은 공간효율성은 좋으나 부실한 유지관리, 적설, 풍하중 등 돌발하중에 취약하여 재난사고를 사전에 예방하고자 시설물 조사 및 안전점검을 실시하고자 함.

Ⅱ

추진근거

❍ 자연재해대책법 제27조

- 시설물의 지붕(개정 ‘14.12.30)에 대한 제설ㆍ제빙을 하여야 한다.

❍ 자연재해대책법 시행령 제22조의8

- 지붕 제설ㆍ제빙 대상 시설물의 범위 (신설조항 2015.11.30.)

❍ 서울특별시 건축물관리자의 제설․제빙에 대한 관한 조례

- 시설물 지붕의 제설 시기, 방법 (개정 2016.7.14.)

Ⅱ

제설ㆍ제빙 대상 시설물

❍ 지붕 제설․제빙 대상 시설물 (의무대상)

- 특수구조 건축물 중  PEB구조 시설물, 아치판넬 시공 시설물로써

특정관리대상(재난 및 안전관리 기본법)에 따라 지정된 시설,

연면적 500㎡ 이상 공장, 시특법 1․2종 시설

○ 특수구조 건축물 (건축법 시행령 제2조 제18호)

- 한쪽이 고정되고 다른쪽이 지지되지 아니한 보․차양 등이 3m이상 돌출된 건축물

- 기둥과 기둥(내력벽)사이의 거리가 20m 이상인 건축물

○ 특정관리대상 지정 시설 (요약)

- 공공업무시설(연면적 1,000㎡ 이상), 공연장ㆍ집회장(500㎡ 이상), 관람장ㆍ전시장((1,000㎡

이상), 종교시설(500㎡ 이상) 등

○ 시특법 1ㆍ2종 시설 (요약)

- 1종 : 21층 이상 또는 연면적 5만제곱미터 이상 건축물(공동주택 제외),

연면적 3만제곱미터 이상의 철도 및 관람장

- 2종 : 16층 이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상 건축물 (16층 이상의 공동주택 포함),

연면적 5천제급미터 이상 (문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설 중 여객용

시설, 의료시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 숙박시설 중 관광숙박시설 및 광관휴게시설)

❍ 제설ㆍ제빙 기준(시기) : 서울지역 적설량 25cm

❍ 공업화박판강구조(PEB구조) 시설물

- 힘이 많이 걸리는 부분에는 구조부재를 크게 하고 힘이 적게 걸리는 부분에는 부재를 적게 해서 구조부재를 효율적으로 사용하는 구조로서 사전에 구조계산을 통하여 공장 생산되는 구조

❍ 아치판넬 시공 시설물

- 지붕의 구조적 역할을 하는 부분과 단열재, 내외부 마감재가 일체로 공장에서 생산되는 제품으로서 공장 제작 후 현장에서 조립만으로 시공

공업화박판강구조(PEB구조)	아치판넬

Ⅲ

재난사례

❍ 마우라오션리조트 붕괴

- 일시 : 2014.2.17. 오후 8:10분 (대학 신입생 환영 행사)

- 피해 : 사망 11명, 부상 124명

- 원인 : 지붕 1㎡당 114kg 폭설(설계기준 50kg/㎡) 및 부실시공

Ⅳ

시설물조사 및 안전점검 세부계획

❍ 시설물 조사

- 조사기간 : 2016. 8. 5. ~ 2016. 8.10.

- 조 사 반 : 자치구(건축과 또는 재난총괄부서)

- 조사방법 : 건축물관리대장 등 공부 조사 및 현장조사

- 조사대상 : PEB구조, 아치판넬 건축물 전수 (학교시설 제외)

- 현황작성 : 붙임 일제조사 조사서식 (2016.8.11.일한 제출)

(기존현황 : 15개 자치구 88동)

❍ 안전점검

- 점검기간 : 2016. 8.11. ~ 2016. 9. 9.

- 점 검 반 : 자치구(건축과 또는 재난총괄부서)

- 점검방법 : 전문가 합동점검

- 점검내용 : 구조적 이상 유무, 시설물 유지관리 상태 등

- 결과제출 : 붙임 안전점검 서식 (2016. 9. 9일한 제출)

Ⅴ

자치구 협조사항

❍ 시설물 전수조사에 누락되는 시설물이 없도록 협조 당부

❍ 동절기 적설량 25cm이상 대비한 전문가 합동 안전점검 철저

❍ 제설․제빙 대상 시설물은 소유자, 점유자, 관리자에게 대상시설물

임을 안내.

붙임 : 1. 서식 1 (시설물 현황)

2. 서식 2 (안전점검 조사서)

3. 시설물 현황(‘16.2월 기준). 끝.