문서번호	수도자재관리센터-16319
결재일자	2016.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
계량기관리팀장		소장
정인주		08/02 성시영
협조
	주무관		이기상

2016년 폐수도계량기 평균중량산출 결과보고

2016. 8.

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

2016년 폐수도계량기 평균중량산출 결과보고

□ 폐수도계량기 및 부속자재 불용품 매각 관련 예정중량 산출을

위한 제조사 및 규격별 평균중량 산출결과를 보고드림.

1		추진개요

□ 관련근거

○ 공유재산 및 물품관리법 제75조 및 제76조(매각)

○ 불용 대형수도계량기 계량업무 개선계획(수도자재 -15232, '14.8.11)

□ 대상 및 방법

○ 대 상 : 만기 및 고장교체 반납된 제조사 및 규격별 샘플 선별계량

- 폐수도계량기 제조사 및 규격별 샘플을 최대한 선별하여 평균중량을 산출함으로써 매각중량 오차율 최소화

○ 방 법 : 전자저울 및 매달림 저울을 활용한 계량

- 2016년 제1차 불용품 매각 관련 폐수도계량기 및 부속자재 출고결과 계량증명업체 계량결과 오차율이 ±6.0%이상 발생하여 소형 및 대형수도계량기 평균중량에 사용되는 전자저울 교정검사 완료함.

□ 추진기간 : 2016.7.22. ~7.27.(기간중 2일)

□ 참여인원 : 계량기관리팀 5명(정인주, 정범영, 최희령 박원구, 이기상)

2		산출결과

□ 폐수도계량기 및 부속자재 규격별 샘플 선별계량

○ 소형수도계량기 평균중량 계량내역

- 반납기간 : 2016.3.1. ~ 2016.7.15.

품 목	제조년도	구 경	제조업체	평균중량 (kg)	비 고
소형 계량기	2007년	15mm	삼원미터텍 외 9개	0.95
		20mm	경성제닉스 외 2개	1.35
		25mm	경성제닉스 외 4개	1.58
		32mm	경성제닉스 외 2개	1.95
		40mm	한국아이치 외 2개	2.73
		50mm	대한계기정밀 외 1개	4.25

○ 대형수도계량기 및 스트레이너 평균중량 계량내역

- 반납기간 : 2016.3.1. ~ 2016.7.15.

품 목	제조년도	구 경	제조업체	평균중량 (kg)	비 고
대형 계량기	2009 ∼ 2014	80mm	대명아이티 외 2개	14.00
		100mm	대명아이티 외 2개	17.93
		150mm	대명아이티 외 2개	35.31
		200mm	디에스워터 외 1개	48.15
		250mm	디에스워터 외 1개	85.82
		300mm	대명아이티 외 1개	105.70
스트레이너		80mm	3개	15.76
		100mm	2개	18.35
		150mm	2개	33.85
		200mm	2개	56.30
		250mm	2개	100.90
		300mm	2개	134.90

- 대형수도계량기 부속자재 연결관 외 2종은 붙임 『평균중량 산출내역』 참조

□ 부속자재 중량 계량결과

○ 소형수도계량기 부속자재(역류방지밸브) 계량결과 : 3,652kg

- 반납기간 : 2016.3.1. ~ 2016.7.15.

○ 소형수도계량기 부속자재(유니온) 계량결과 : 1,502kg

- 반납기간 : 2016.3.1. ~ 2016.7.15.

□ 사진현황

《소형수도계량기 평균중량 계측》	《소형수도계량기 유니온》
《소형수도계량기 역류방지밸브》	《대형수도계량기 평균중량 계측》
《폐소형수도계량기 전경》	《폐대형수도계량기 전경》

3		향후 추진계획

○ 폐수도계량기 및 부속자재 매각 예정중량 산출결과 보고

○ 폐수도계량기 및 부속자재 재질별로 매출가격 견적조사

○ 폐수도계량기 및 부속자재 예정가격 조사결과 보고

○ 2016년 제2차 불용품 매각 추진

붙 임 : 2016년 제2차 폐수도계량기 및 부속자재 평균중량 산출내역 1부.