잔류염소 모니터링 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	代이병주	08/04 이만기

대시민공개

	명에 의거 관내 지역배수지 직송 및 관말수도꼭지 잔류염소 모니터링 지점에 대하여 수도꼭지 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 8. 4
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 검 사 자 : 이병주, 이범현, 박관우

□ 검사일자 : 2016. 8. 4

□ 검사대상

- 중랑구, 동대문구의 3지점

- 검사완료 : 3지점

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 지역배수지 직송 및 관말수도꼭지 잔류염소 모니터링 지점에 대하여 휴대용 잔류염소 측정기로  현장에서 잔류염소 농도 측정

□ 검사결과

- 3지점 잔류염소 측정 결과 잔류염소 범위(0.10~0.30mg/L)를 만족하였음,

- 세부 측정결과 붙임 참조

□ 조치사항

- 주간 측정결과를 본부 및 정수센터로 이메일 발송.

붙임 : 지역배수지 직송 및 관말수도꼭지 잔류염소 측정 결과 1부. 끝.