급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
이송기	代박찬삼	전결 08/05 정의석
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 08. 05.
보고자 : 공업 7급 이 송 기

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2016. 08. 05(금)

□ 검 사 자 : 이송기, 정창영

□ 검사대상(위치) : 서울신화초등학교

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	현장 수질검사결과
				탁도(NTU)	pH
서울신화초등학교	도봉구 우이천로 120	오전 09:53	본관 1층 당직실	0.12	7.2
		오후 16:05
		오전 09:57	급식실 1층 세면실	0.11	7.1
		오후 16:12
		오전 10:03	후관 1층 화장실	0.41	7.2
		오후 16:18
		오전 10:08	창조관 1층 화장실	0.28	7.1
		오후 16:25

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.