문서번호	자연생태과-13513
결재일자	2016.7.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	생태복원팀장	자연생태과장
소향순	박경옥	07/25 유영봉

단절된 녹지축 연결 용역 자문회의 개최 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

푸른도시국

(자연생태과)

단절된 녹지축 연결 용역 자문회의 개최 결과 보고

자연생태과-11882(2016.7.1.)호 단절된 녹지축 연결 용역 자문회의

개최계획에 따라 방학로 녹지연결로 조성 기본 및 실시설계용역 등    2개 사업에 대한 전문가 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

일    시 : 2016. 7. 7(목), 16:00~18:00

장    소 : 푸른도시국 회의실

참 석 자 : 13명

- 서 울 시(4) : 푸른도시국장, 자연생태과장, 생태복원팀장 등

- 자 치 구(4) : 도봉구, 은평구(과장, 담당자, 용역사 등)

- 외부위원(5)

구 분	위 원 명	소 속	직 위	비 고
토질및기초	오 해진	제일엔지니어링 종합건축사무소	부사장
토목구조	오 세준	㈜이원ENG	차 장
토목시공	정 동 순	대진컨설턴트	부회장
조 경	조 동 길	넥서스환경디자인연구원	대 표
교량경관	이 경 순	아름다운세상 조형연구소	대 표

회의안건 : 방학로, 서오릉고개 녹지연결로 용역 관련 검토 및 자문

회의내용

- 해당 자치구별 단절된 녹지축 연결 용역 진행사항 추진 보고

- 대상지별 설계(안)에 대한 전문가 의견수렴 및 논의

- 단절된 녹지와 녹지의 합리적 연결 여부

- 구조형식 검토 및 공사비의 적정성, 주변 경관성, 교통처리계획 등

- 주변 둘레길 및 기존 산책로와의 연계성 검토 등

Ⅱ		회의결과

방학로 녹지연결로 기본 및 실시설계 용역

지반조사, 구조계산서 내용 및 설계도(토목, 조경) 내역서 보완 필요

프리케스트 벽체곡선부와 기초 상단 직선부의 연결방법 도면 보완, 구조계산서에 상부하중(수직, 수평력) 연결검토 보완

벽체곡선부 가설시 기초 직선부 상단 콘크리트 손상방지대책 보완

아치 세그먼트 조립과정에서 한 단면 완성 후 섹션 시공시 교통 처리에 문제가 있으므로 우회도로 신설여부 재검토

사면식생, 슬라이딩 방지대책 충분히 검토

벨마우스 앞 주두부분은 깔끔하게 보일 수 있도록 조금 두껍게 디자인 등

서오릉고개 녹지연결로 실시설계 용역

항시 편심하중을 받는 구조물로 되어 있으므로 교량에 편심하중이      작용하지 않도록 하는 방안 강구

H-Pile 근입 깊이에서 토사층 2.0m 연암층 근입깊이 1.5m를 적용

하였으나 깊이가 다소 부족한 것으로 판단되므로 재검토

교면방수방법에 대하여 보고서에 명기

교각 P1, P2에 대한 지지력 검토내용 누락되어 구조계산서 보완 필요

구조계산의 처짐량과 솟음도가 서로 차이가 있으므로 재검토

빔 가설 과정을 도면화하여 설계도에 기재

전투경찰대 휀스는 친자연성 소재 사용 및 Y앵글 제외 검토

녹지축 진입 부분은 편측 계단으로 하고, 13계단+참을 설치

연결로 내 식재지의 토심은 최소 0.9m 이상으로 조성

녹지연결로의 유도울타리는『녹지연결로 설치 가이드라인』을 참고하여  재검토(사람 눈높이 차폐식재, 자연 재료 활용 등) 등

Ⅲ		조치계획

방학로, 서오릉고개 녹지연결로 조성 기본설계 및 실시설계 용역에 대한 자문위원의 검토의견을 설계에 반영 추진

해당 구청(도봉구, 은평구)에 자문 검토의견을 통보하여 보완 조치

Ⅳ		행정사항

자문위원 수당 지급 : 500천원

- 100,000원 × 5인 = 500,000원

지급방법 : 외부 자문위원 개인계좌로 입금

예산과목 : 자연생태과, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 사무관리비

첨  부   1. 현장사진 1부.

2. 참석자 명부 1부.

3. 사업별 자문의견 요약서 각 1부.

4. 사업별 자문위원 검토의견서 각 1부.  끝.

용역보고회 현장사진

(방학로 녹지연결로 조성 용역 자문회의)

(서오릉고개 녹지연결로 용역 자문회의)