문서번호	시설보수과-6289
결재일자	2016.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		代유태용	07/26 김용제
협 조
	주무관			유태용
	주무관			윤동원

정밀점검용역 중간보고회 개최 결과보고

(화곡터널 외3개소 정밀점검용역 외2건)

2016.  7.

강서도로사업소

(시설보수과)

『화곡터널 외3개소 정밀점검용역』외 2건

중간보고회 개최 결과보고

우리과에서 시행중인『화곡터널 외3개소 정밀점검용역』외2건 에 대한 중간보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ				중간보고회 개요

일 시 : 2016. 7.21(목) 14:00~16:00 장 소 : 본관 회의실(2층) 참석자 : 16명 - 사 업 소 : 시설보수과장, 시설물담당 3명 - 용 역 사 : 사업책임기술자 등 12명	▲ 중간보고회 진행사진

중간보고회 대상 현황

용 역 명	용역기간	용역사	책임기술자
화곡터널 외3개소 정밀점검	2016. 4. 5~11. 1	나우이엔씨(주)	손 희 택
개봉교 외3개소 정밀점검	2016. 4.12~10. 8	(주)한국국조물안전연구원	민 필 중
개화지하차도 외3개소 정밀점검	2016. 4. 6~ 9. 2	대한민국상이군경회	전 이 배

Ⅱ				보고내용

외관조사 결과 손상내용 및 주요 손상원인 보고

현장조사 및 상태평가 결과보고

중점 점검사항 보고

착수회의시 보완사항 이행여부 등

Ⅲ				회의결과 주요내용

추가 현장조사시 시설물담당자 및 시설보수과장이 합동으로 조사할 수

있도록 사전 보고하기 바람

관리자 입장에서 안전점검을 할 수 있도록 시설물별 중점관리 지점, 점검동선 등 로드맵을 작성 제출할 것

시설별 부속시설물, 첨가시설물, 교량하부 점용시설에 대하여 일제조사      하여 이상 유·무 및 설치현황 등 위치도와 사진에 기록하여 제출할 것

과업수행시 보수·보강공사 추진구간에 대하여 하자발생 여부를 상세히 조사하고 하자보수가 이루어 질 수 있도록 위치별 물량을 작성 제출할 것

화곡터널 옹벽부 누수에 대하여 검토 필요 및 오류철도고가차도 보도측 장기체수 보수방안 제시할 것

지하차도 고드름 발생 시설에 대하여 추가 조사후 원인 및 처리방안 대책 수립

중간보고회시 지적사항에 대해서는 최종보고전 별도 조치내용 보고 할 것

용역 참여기술자 임금 및 보험료 지급사항 익월 10일까지 제출할 것

Ⅳ				행정사항

중간보고회에서 제시된 주요내용에 대해서 용역수행시 반영하도록   용역사에 통보 조치.   끝.