문서번호	교통정보과-12687
결재일자	2016.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통정보팀장	교통정보과장
구지선		김맹순	08/08 이경순
협조

도로 소통정보 표출기준 변경계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2006.8

교통정보과

도로 소통정보 표출기준 변경 계획

국토교통부의 도로관리청별 교통소통정보에 대한 표출기준 통일화 요청이 있어 이를 검토하고 보고드림.

□ 추진근거

○ 국토교통부 첨단도로안전과-3036(2016.7.26.)호 “교통소통정보 표출기준 정비결과 알림 및 조치요청”

<국토교통부 - 도로 소통정보 표출 가이드라인>

◦ 추진배경

▸국토교통부 감사원 지적사항 (2015.9월) 각 도로관리청별로 표출하는 소통상황 판단기준이 상이하여 이용자의 혼란이 초래되므로 표출기준 정비 요구

◦ 주요내용

▸표출단계 : 기존 3단계 표기방식(정체, 서행, 원활)

▸표출색상 : 적색(정체), 황색(서행), 녹색(원활)

▸판정기준 : 도로별 속도를 기준으로 소통단계 판정(도로용량편람 서비스 수준 D 또는 E)

▸도로구분 : 고속국도, 도시고속국도, 지방부도로, 도시부도로

구분	정보제공단계
	정체	서행	원활
고속도로	40km/h미만	40~80km/h	80km/h이상
도시고속도로	30km/h미만	30~50km/h	50km/h이상
지방부도로	30km/h미만	30~50km/h	50km/h이상
도시부도로	15km/h미만	15~25km/h	25km/h이상

□ 검토내용

○ 現 서울시 도로 소통상태 판단기준

- 도시고속도로와 간선도로를 기준으로 3단계(3색)으로 소통상태 구분

구분	정체	서행	원활
도시고속도로	30km/h이하	30~50km/h	50km/h이상
간선도로	10km/h이하	10~20km/h	20km/h이상

○ 도로 소통상태 표출색상별 속도기준 변동현황

- 도시고속도로 : 변동사항 없음

- 간선도로 : 정체, 서행, 원활 표출색상별 속도기준 5km/h 상향 조정

구분	도시고속도로			간선도로
	정체	서행	원활	정체	서행	원활
TOPIS	30km/h이하	30~50km/h	50km/h이상	10km/h이하	10~20km/h	20km/h이상
국토부	30km/h이하	30~50km/h	50km/h이상	15km/h이하	15~25km/h	25km/h이상
증감	-	-	-	□ 5km/h	□ 5km/h	□ 5km/h

○ 도로 소통상태 표출색상별 속도기준 변동에 따른 링크개수 변동현황

- 도시고속도로 : 변동사항 없음

- 간선도로 : 정체 11.7% 증가, 서행 11.1% 증가, 원활 22.6% 감소

구분	도시고속도로			간선도로
	정체	서행	원활	정체	서행	원활
TOPIS	20.2%	17.3%	62.5%	4.1%	32.3%	63.6%
국토부	20.2%	17.3%	62.5%	15.8%	43.4%	40.8%
증감	-	-	-	□11.7%	□11.1%	□22.8%

※ 2016년 7월 27일(수) 06시~22시 링크별 5분단위(표출속도 기본단위) 속도 기준

도시고속도로 8개(링크수 248개) , 간선도로 400개(링크수 4,215개)

□ 검토결과

○ 간선도로 도로 소통상태 표출색상별 속도기준 변동시 정체, 서행,  링크수가 약 22.8% 증가(36.4%→59.2%)하여 갑자기 서울 교통상황이 악화 되었다고 인식 될 수 있으나,

○ 도로 상에서 느끼는 시민 체감 속도 유사한 제공(’15년 서울시 전체 평균속도 25.2km/h), 대중교통 이용을 유도 할 수 있는 계기, 전국 도로 소통상태 표출기준 통일화를 고려하여

➡	국토교통부 도로 소통상태 표출 가이드라인 으로 변경

□ 행정사항

○ ’16. 8. 9 : 서울시 도로 소통정보 연계기관 변경사항 안내

- 연계기관 : 서울지방경찰청, 교통방송, 정보화기획담당관(인터넷운영팀)

- 연계내용 : DMB 소통정보 16개 이미지

○ ’16. 8. 9 : 서울시 도로 소통상태 표출색상 기준 변경 작업

- 작업내용 : 소통상태에 따른 표출 색상 변경 작업, 범례 수정 등

- 제공매체 : 인터넷(topis.seoul.go.kr),

모바일웹(m.topis.seoul.go.kr)

도심권 도로안내전광판(VMS) 26개

○ ’16. 8.15 : 서울시 소통정보 표출 기준 변경 적용.

붙임1. 시간대별 서울시 도로 링크별 속도 분포현황

붙임2. 시간대별 소통상태 표출생상 비율 끝.

붙임1. 시간대별 서울시 도로 링크별 속도 분포현황

붙임2. 시간대별 소통상태 표출색상 비율

<도시고속도로>

간선도로 – 현재 적용기준										간선도로 – 국토부 적용기준
구분	6시	7시	8시	9시	10시	11시	12시	13시	14시		15시	16시	17시	18시	19시	20시	21시	22시	전일
정체	2.2%	3.7%	8.0%	10.8%	12.0%	12.6%	12.2%	12.2%	14.5%		14.6%	14.8%	15.2%	17.8%	17.5%	13.2%	9.8%	8.0%	11.7%
서행	14.3%	18.7%	18.3%	15.1%	12.4%	11.2%	11.1%	10.8%	8.2%		7.5%	6.8%	6.4%	3.3%	3.0%	9.7%	14.3%	17.6%	11.1%
원활	-16.6%	-22.4%	-26.3%	-25.9%	-24.4%	-23.8%	-23.4%	-23.0%	-22.7%		-22.0%	-21.6%	-21.6%	-21.1%	-20.5%	-22.9%	-24.1%	-25.5%	-22.8%