작 업 일 보(구로구 8. 08)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	08/08 김정수

2016년 8월 08일 월요일 날씨 : 맒음,	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	4	처리건수	4	미처리건수		누적건수	448
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 가리봉동 121-44 900X700 분기밸브 “ 700X300 분기밸브 “ 500X300 분기밸브 “ 900X300 분기밸브 121-39 800X400 분기밸브 “ 300X200 분기밸브 124-46 300X200 분기밸브 “ 300X100 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 소출수:가리봉동 89-156 강창구 40mm계량기까지 정상출수 옥상 공기변설치권유 실누수:신도림동 292-221 전세화 계량기실 수도꼭지열림 수도꼭지잠금 실누수: 신도림동 292-22 김부환 13mm앵글밸브 캡조임수리완료 실누수 :구로동 111-29 201호 주계량기후 옥내배관누수 수요가 수리권유 O기타 , 가리봉동 독산수계 .대방수계밸브점검
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타	2
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수	1
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	1
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	4 (448)	(660)