서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	성북소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	소방차 진입불가지역 화재진압대책 마련을 위한 현지확인 및 훈련 자체 계획 보고

1. 관련문서

○ 소방행정과 – 1954(2016. 2.22)호 「소방차량 사용전환 알림」

○ 본부 안전지원과 – 14528(2016. 7.12)호 「소방물탱크차 납품 배정 계획 알림」

2. 우리119안전센터에 사용 전환된 펌프차량 및 신규 납품 배정된 소방물탱크차가 중형 차량으로 화재 시에 진입로가 협소한 고지대 및 주거밀집지역은 진입불가하여 소방차량을 활용하여 화재진압를 할 수 없기에,

3. 우리119안전센터에서는 소방차 진입불가지역의 화재진압대책을 마련하고자, 대상지역 여건을 확인하고 진압훈련을 실시하여 그 대응책을 마련하고 소방재난현장 출동에 만전을 기하고자 합니다.

가. 훈련 기간 : 2016. 8.23. ~ 9. 8. (기간중 9일간)

나. 대상 지역 : 4개 지역

연번	대상 지역	확인 및 훈련 일정
		3팀	1팀	2팀
1	성북구 성북로10길	8.23.(화)	8.30.(화)	9. 6.(화)
2	성북구 성북로8다길
3	성북구 성북로24길 성북구 성북로24가길	8.24.(수)	8.31.(수)	9. 7.(수)
4	성북구 삼선교로10다길	8.25.(목)	9. 1.(목)	9. 8.(목)

다. 동원 인원 : 센터장, 펌프차 및 진압대원

라. 확인 내용 및 훈련 방법

○ 진입불가 도로 거리 및 주변 여건 파악

○ 화재진압 방법 확인 및 훈련

- 펌프차에서 수관 전개하여 진압 시 펌프차 부서위치 및

수관 전개 거리 확인

- 소화전 점유하여 진압활동 시 방수압 및 진압가능 여부 확인

- 소화전 점유하여 진압활동 시 수관 및 진압장비의 효율적 운                         반 방법 강구(구급차, 손수레 활용 방법 등)

- 비상소화장치를 활용하여 진압하는 방법 훈련실시

- 비상소화장치 활용과 소화전 점유 사용시의 장ㆍ단점 확인

- 펌프차 및 탱크차 운전원의 소방용수 위치 확인

마. 결과 처리

○ 진입불가 도로 위치 및 거리(구간) 숙지

○ 화재진압 대책 매뉴얼 작성하여 관리 및 활용

○ 지역 여건에 따른 화재 진압대책 전직원 교육 및 숙지

4. 각 팀은 현지 확인 및 훈련을 실시한 후 소방차 진입불가지역 화재진압 대책을 제출하기 바람.

붙임  1. 소방차 진입 불가지역 현황 1부.

2. 화재진압 대책(보고 서식) 1부.  끝.

	돈암119안전센터장
3팀장	이도연		1팀장	이연우		2팀장	이강준		119안전센터장	08/10 代이연우
협조자
시행	돈암119안전센터-3509	(		)	접수		(		)
우	02847	서울특별시 성북구 보문로 192	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	2ehdus2@seoul.go.kr	/	대시민공개