【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	구조공작차(200호) 출동장애발생에 따른 자체 조치 계획

1. 관련문서

가. 현장대응단-12751(2016.07.28.)호 「재난현장 출동프로세스 분석결과 알림」

나. 현장대응단-6378(2016.08.04.)호 「소방차량(구조공작차 200호) 고장발생 알림」

2. 우리 서에서 보유·운용중인 구조공작차(200호) 출동장애가 발생하여 아래와 같이 조치하여 출동에 만전을 기하고자 합니다.

가. 대상차량: 구조공작차 200호

나. 고장내용: 에어라인 누기

공기압력이 8kg/m2 → 5kg/m2으로 떨어져 신속한 출동불가

다. 경과사항:

1) 8월3일 16시23분 신월동 352-17 화재출동당시 200차량이 에어라인

누기로 인해 출동시간 지연

2) 8월4일 소방행정과로 고장발생 통보(이동정비반 출동가능 판단)

라. 향후계획

1) 8월16일(화)공장입고 후 에어콤프레셔 장착 예정(장비회계팀)

2) 매일 2시간 마다 구조공작차 시동을 5분이상 걸어 공기압력충전(구조공작차 운전담당)

※구조공작차 수리 완료시 까지

마. 행정사항

1) 시동점검사항을 구조대 근무일지에 기재하고, 구조대장은 출동시 안전사고방지등 차량운행에 만전을 기하기 바람.

붙임  이동정비반 점검소견서 1부.  끝.

담당자	김광석		구조1대장	김진국		지휘2팀장	임현보		현장대응단장	08/10 황인석
협조자	2팀차량관리주임	장기영		진압2대장	김학송
시행	현장대응단-6518	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2645-5119	/전송	2653-3119	/	kks119@seoul.go.kr	/	대시민공개