함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	구의아리수정수센터소장(정수과장)
(경유)
제 목	기온 상승에 따른 잔류염소 농도 협조 요청

1. 동부수도사업소 수계관말 수질검사와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 배수지별 관말 지점에 대한 수질검사 결과 잔류염소가 낮게 측정되는 지역이 있어 알려드리오니, 관말지역에 잔류염소 농도가 0.1mg/L이상으로 안정적으로 유지될 수 있도록 송수잔류염소 농도 상향조정 등 협조하오니 적극 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 송수 잔류염소 농도상향 요청내역

정수장	조정전	조정후	증 감
1정수장	0.45±0.04mg/L	0.49±0.04mg/L	0.05mg/L ↑
2정수장	0.42±0.04mg/L	0.47±0.04mg/L	0.05mg/L ↑

끝.

	동부수도사업소장
주무관	성민재		수질팀장	이해원		행정지원과장	08/11 이만기
협조자
시행	행정지원과-21198	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2654	/전송	3146-2678	/	viper14@seoul.go.kr	/	대시민공개