이동정비반 소견서(용산6-4호)

○ 부 서 명 :		용산소방서 이촌안전센터		대시민공개				현장대응단-6227
○ 차 량 명 :		구급차(6-4호)		○ 차량번호 :				78보3266
○ 고장발생일시 :		2016년 08월 11일
구 분	고 장 부 분					정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ○ ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 ( )					-사이드 브레이크 점검 및 케이블 교체요함.
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 ( ○ )
고장이력	○ 신 발 생 ( ○ ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ○ ) ○ 평상시 징후가있었음 ( )
정비판단	○ 입 고 ( ○ ) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )
이동정비반 소 견	용산소방서 이촌안전센터에서 관리·운용중인 구급차(6-4호) 운용 중 사이드 브레이크 불량으로 본서 이동정비반이 점검한 바 케이블 이상이 발생되어 전문정비업체에 점검이 필요하다고 사료됨. [이동정비반 : 소방위 장성옥, 소방위 이종일, 소방장 남광현]
2016 . 08. 11.
					담당자				남광현
					지휘1팀장				박종현
					현장대응단장				08/11 최규태