문서번호	시설보수과-619
결재일자	2014.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	02/19 정진오
협 조
	주무관			최태석
	주무관			김근수
	주무관			진하영

2014년 도로시설물 상반기 정기점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

성 동 도 로 사 업 소

〔시 설 보 수 과〕

2014년 도로시설물 상반기 정기점검 계획

우리사업소(시설보수과)에서 유지관리하고 있는 도로시설물에 대하여 『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의거 ‘14년 상반기 시설물 정기점검 계획을 수립ㆍ시행하여 시설물의 사용성 및 기능을 유지하고 안전사고 예방에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		관 련 법 령

시설물의 안전관리에 관한 특별법, 시행령 제6조(안전점검 실시)

⇒ 2011.1.1시행(국토해양부령 제278호 2010. 8. 31. 일부개정)

ㆍ정기점검 기준 : 반기에 1회 이상으로 변경

서울특별시 도로등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전전검의 실시)

Ⅱ		점 검 대 상

점검대상 시설물(55개 시설물)                             (단위:개소)

구 분		합 계	한강교량	일반교량	고 가	입체교차	언더패스	터 널	지하차도	복 개
계		55		28	9			3	12	3
시설보수과	1 종	9		5	1					3
	2 종	16		6	2			3	5
	법정외	30		17	6				7

※ 정기점검은 정밀점검, 긴급점검 및 정밀안전진단 실시기간과 중복되는 경우에는

생략할 수 있음

⇒ 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침(국토해양부 고시 02010-1037호)

담당별 안전점검 대상(2인 1조 일제점검)

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	최태석(정) 진하영(부)	14	1종	워커힐고가차도, 면목천복개도로
			2종	제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리 신답고가차도, 청량리1고가차도
2	김근수(정) 임승민(부)	14	1종	응봉교, 청계천복개도로(좌안)
			2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 금호터널, 능산지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도, 답십리굴다리지하차도 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	임승민(정) 김근수(부)	14	1종	이화교, 비우당교, 청계천복개도로(우안)
			2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 재2제기교 청량2고가차도, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도
4	진하영(정) 김근수(부)	13	1종	성북천교, 용비교
			2종	영동대교북단고가차도
			법정외	고산자교, 먹골교, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청) 뚝섬고가차도, 행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도

※ C등급(4개소) : 장안교, 이문고가차도, 청량리1고가차도, 중랑교

공사중(2개소) : 응봉교(도시기반시설본부 토목부), 마장지하차도(성동구청)

Ⅲ		추 진 계 획

점검기간

○ 2014. 3. 3 ~ 6. 30(4개월)

점 검 일

○ 매주 화, 금요일

※ 점검일에 불가피한 사정이 있을 경우 점검일 조정 가능(전일,익일 등)

점 검 자

○ 소장, 시설보수과장

○ 시설물 담당공무원 4명

점검방법

○ 시설물 담당직원(2인 1조)이 현장에 출장하여 안전점검 실시

- 소장, 과장은 수시 순찰 안전점검 시행

- C등급 시설물 안전점검시 외부전문가 활용 합동점검(필요시)

○ 육안점검을 원칙으로 간단한 점검기구 활용하여 점검

○ 점검구간에 대하여 정밀점검보고서 검토 및 이전 점검시 지적사항에         대해 확인 후 현장점검 실시

○ 점검시 확인된 지속관찰 대상은 손상 진행성 여부 등을 점검시 마다         주의깊이 재확인하여 위험 요인을 사전파악하고 적절한 안전대책 강구

Ⅳ		지적사항 조치

경미한 사항은 사업소 직영반 활용 즉시 보수

구조물 손상, 긴급 및 단순 보수사항은 일상유지보수공사로 즉시 보수

보수예산 수반 및 구조적 사항은 별도 보수ㆍ보강 계획 수립

지적사항에 대한 조치결과는 점검 후 안전점검 보고서 및 지적사항 조치결과 보고서식에 의거 작성하여 보고 후 일상유지 담당에게 작업

지시 의뢰

시설물 담당자는 정기점검 지적사항 대해 조치완료 후 결과보고

Ⅴ		행 정 사 항

점검결과 조치

○ 점검완료 후 시설물 담당자는 점검결과 보고서를 작성 결재 득한 후

『시설물정보관리종합시스템(FMS) 및 도로관리시스템』입력

○ 상반기 정기점검 조치결과 종합보고 후 도로시설과 제출

첨부  1. 안전점검 보고서식(양식1,2) 각 1부.

2. 2014년 상반기 정기점검 현황 1부.  끝.