과 장		08/12 오삼록	심사자	이재미		설계자	곽순길	설 계	심 사		결 재
								2016년 8월 일	2016년 8월 일
설 계 서
	용 역 명 : 경희궁 숭정전 보수·보강 및 배수로 정비 설계용역 심사
	구 분				금 액					비 고
	총 공 사 비				일금이천일백구십일만오천원 (￦21,915,000)
	공사비	공 급 가 액			일금일천구백팔십일만팔천구백일십사원 (￦19,818,914)
		부 가 가 치 세			일금일백구십팔만일천팔백구십일원 (￦ 1,981,891)
		손해배상공제보험료			일금일십이만사천삼백오십오원 (￦ 114,355)
		계			일금이천일백구십일만오천원 (￦21,915,000)					160원 절사
용 역 개 요 : 1) 숭정전 지붕 보수·보강공사 - 지붕(양성)균열부 전체 양성면 미장부분 긁어내기 후 양성바르기 (18.16㎡) - 지붕(양성)우면 내림마루(배면측) 들뜸부분 보수를 위해서는 전･후면 양성면 긁어내기 후 양성바르기(4.34㎡) - 추녀 뒷뿌리 기존의 꺽쇠 제거 후 보강띠쇠 설치(4개소) - 중보 띠쇠보강 띠쇠체결을 통한 단면성능 보강(6개소) 2) 배수로 정비 - 배수로정비 약150m - 바닥고르기 약254㎡