문서번호	시설관리과-22721
결재일자	2016.8.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강정복		정임근	08/16 최명익
협 조
	주무관			홍현민
	주무관			배용우
	주무관			배형진
	주무관			박병화

기전시설 순찰점검 결과 보고

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2016년 08월 12일 (금)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (아차산,용마) (금호,응봉,아차산 소배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠 잠금장치 이상유무	(이상없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B, 마장)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(이상없음)
유 량 계 (구역14,중블록18)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(이상없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(이상없음)
점 검 및 작업내용	○ 한전 성동지사 대현산배수지 수전설비 열화상진단 점검 - 진단방법 : 열화상 장비를 이용한 진단 - 진단대상 : 개폐기,변압기,케이블헤드,LA,PF,MOF,CB,접속개소 등 - 진단업체 : 유일검사엔지니어링(주) - 점검결과 : 특이사항없음 ○ 본부 시설관리과 하반기 순회점검 1일차 - 점 검 자 : 김진민 외 1명 - 점검대상 : 성동구,광진구,중랑구,동대문구 가압장 및 배수지 - 점검개소 : 제어센터, 대현산가압장 - 점검내용 :ㅇ제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태 ㅇ가압장 수배전반, 배수지 전송반 및 주요 설비의 기능 및 작동상태 ㅇ수배전반등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검 등 - 점검결과 : 추후 서면 통보

□ 점 검 자 : 지방전기운영주사 홍현민 , 지방공업주사보 강정복