문서번호	기전과-10594
결재일자	2016.8.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
최승호		08/16 代한영호
협조

2016년 3/4분기 보행자작동신호기 야간점검 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

강서도로사업소

[기 전 과]

2016년 3/4분기

보행자작동신호기 야간점검 계획 보고

교통운영과-14701(2016.08.04.)호『2016년 3/4분기 보행자작동신호기 정기점검 시행』와 관련하여, 우리사업소에서 유지관리중인 보행자작동신호기의 야간점멸 운영시 정상작동  여부 점검을 실시하여 문제점을 파악하고 시민들의 안전한  횡단보도 보행권을 확보하고자 아래와 같이 야간점검을 실시코자 보고합니다.

□ 점검목적 : 시설물의 지속적인 유지관리로 이용시민의 불편사항을 사전에 예방

□  점검방법 : 사업소 담당 및 도로교통 경정비 직원 합동 야간점검(야간점멸시)

□  점검개소 : 강서구, 구로구, 양천구, 영등포구(일부)

○ 총 74개 교차로내 횡단보도 81개소(버튼 162개)

□ 점검일시 및 점검자

점검일시	점검시간	점 검 자		비고
		기전과	도로교통 경정비
08/16(화)	23:00~다음날09:00		박영화, 신명현	구로
08/18(목)	〃		차윤기, 곽윤규	강서
08/23(화)	〃		최종선, 강민우	양천
08/25(목)	〃		윤상관, 이찬희	영등포

□ 점검내용

○ 압버튼 누름장치 단계별 정상동작(LED조명장치) 여부

○ 압버튼 누른 후 7~50초 후(현장 연동여건에 따라 다름) 보행자 신호상태 확인

○ 상, 하단 안내표지의 설치 및 안내음향 발생 기능의 적정 여부 확인

○ 버튼함체 및 누름버튼의 파손 및 고정 여부 등

○ 당초 설치․운영 장소였으나 여건 변화로 철거가 필요한 개소 등

□ 점검결과 조치계획

○ 경미한 사항은 즉시 조치하고, 즉시 정비가 어려운 개소는 안전조치 선행 후 보수 추진

○ 당초 설치․운영 장소였으나 민원이나 현장 여건 변화 등의 이유로 미운영 또는 비정상

운영 개소는 철거 등 규제 요청(서울지방경찰청(교통관리과) 및  관할경찰서)

□ 행정사항

○ 위 점검자에 대하여는 익일 휴무를 실시하여 정상근무에 지장이 발생       하지 않도록 하고자 함.

○ 점검의 원활한 진행을 위해 차량지원 요청

- 강서구 교통안전시설 유지관리 차량(1592) 활용

- 영등포구 교통안전시설 유지관리 차량(8872) 활용

- 양천구 교통안전시설 유지관리 차량(1583) 활용

- 구로구 교통안전시설 유지관리 차량(1589) 활용

붙임문서 : 1. 보행자 작동신호기 운영현황 1부.

2. 교통운영과 점검시행 요청 공문 1부.  끝.