출 장 보 고 서

결재	★주무관	주무관	미생물과장
	최병도	김남진	02/19 이만호

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 2. 19
보고자 : 직 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 주무관 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	사업소	잔류염소	pH	탁도
2014-02-19	14MT-00925	북부-01-공릉1	도봉산4가길	도봉산입구 공중화장실	강북	북부사업소	0.27	6.9	0.09
2014-02-19	14MT-00926	북부-02-공릉1	도봉로169나길 22	도봉1동주민센터	강북	북부사업소	0.29	6.9	0.08
2014-02-19	14MT-00927	북부-03-월계2	노해로 147	쌍문1동주민센터	강북	북부사업소	0.32	6.9	0.07
2014-02-19	14MT-00928	북부-04-월계1	삼양로 648	동아운수	강북	북부사업소	0.30	7.0	0.07
2014-02-19	14MT-00929	북부-05-월계1	삼양로 561	솔밭공원 관리실	강북	북부사업소	0.28	7.0	0.08
2014-02-19	14MT-00930	북부-06-북악4	인수봉로 59	헤어홀릭	강북	북부사업소	0.35	7.0	0.06
2014-02-19	14MT-00931	북부-07-공릉2	동일로228길 66	삼락장로교회	강북	북부사업소	0.31	7.0	0.06
2014-02-19	14MT-00932	북부-08-공릉2	동일로 1778	복지노원충전소	강북	북부사업소	0.25	7.0	0.08
2014-02-19	14MT-00933	북부-09-월계2	월계로53길 89	경진조빌딩	강북	북부사업소	0.27	7.0	0.07
2014-02-19	14MT-00934	북부-10-북악4	오패산로30길 30	경남아너스빌상가	강북	북부사업소	0.24	7.0	0.08
2014-02-19	14MT-00935	북부-11-길동	상일동 159-1	스마일카프라자	암사	강동사업소	0.37	7.0	0.07
2014-02-19	14MT-00936	북부-12-길동	상일로 7	모던공업사	암사	강동사업소	0.33	7.0	0.07
2014-02-19	14MT-00937	북부-13-광암2	오금로 527	청진동해장국	광암	강동사업소	0.29	6.9	0.08
2014-02-19	14MT-00938	북부-14-광암2	마천로 223	평화자동차공업소	광암	강동사업소	0.33	6.9	0.07
2014-02-19	14MT-00939	북부-15-광암1	오금로 179	타이어프로	광암	강동사업소	0.31	6.9	0.07

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
북부-9	0.07	0.07	0.07	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(북부지점) : 12MT-0925 ~ 12MT-938). 끝.