문서번호	시설보수과-6110
결재일자	2016.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
조장호		김환겸	08/22 송만규
협조

정밀점검용역 최종보고 자문회의 개최결과 보고

-영동2교외 4개소 정밀점검 용역-

동부도로사업소

(시설보수과)

정밀점검용역 최종보고 자문회의 개최결과 보고

우리 사업소에서 수행중인 영동2교외 4개소 정밀점검용역에 대한

최종보고 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

1		용역현황

❍ 용역개요

용 역 명	대상시설물	용역기간	용역업체	용역비
영동2교외 4개소 정밀점검용역	영동2교,영동5교,탄천2교,광평교,천호지하차도	‘16.04.22. ~09.18	㈜한국국토안전연구원	110,090천원

2		개최현황

❍ 일    시 : 2016. 08. 19(금) 10:00 ~

❍ 장    소 : 동부도로사업소 회의실(2층)

❍ 참여위원

연번	구 분	소 속	직 위	비고
1	위원장	동부도로사업소	소 장	송 만 규
2	외부 위원	㈜한국구조물안전연구원	대 표	이 채 규
3		㈜세안안전진단	대 표	박 기 열
4		㈜대신이엔지	대 표	하 상 우
5	내부 위원	교량관리과	교량관리팀장	유 제 천
6		남부도로사업소	시설보수과장	이 용 재

３		자문내용

❍ 이 채 규 위원

1. 2년이내에 조치할것과 차기점검시 보수할 것을 구분

2. 연단거리 부족한 교량은 내진검토 시행을 제안

3. 전반적으로 발생한 연석부 표면열화는 침투식 보호공법 추천

4. 영동5교 A3의 들뜸에 대한 철근부식 여부 확인 필요

5. 탄천2교	바닥판 하부 표면박리의 물량증가에 대한 원인 검토

6. 교면포장이 C등급인 경우 면적대비 전면 재포장 필요여부 평가

7. 상부구조 동일구조체의 콘크리트 강도 상이한 부분 재검토

8. RC박스 내부 점검용 출입구 설치 검토

❍ 박 기 열 위원

1. 신축이음 ,받침장치의  여유량과 이동량 산정시 년중최소 및 최고온도 값을

사용하여 계산

2. 연단거리 측정결과 단위수정 필요

3. 안전등급 지정시 등급변경에 따른 원인설명 필요

4. 탄천2교 보수보강 우선순위 선정시 포장방수 1순위, 슬래브 하면 균열백태는

2순위 선정이 바람직함

5. 손상원인 규명에서 비 구조적인 손상이라 기술된 내용 일부수정 필요

❍ 하 상 우 위원

1. 영동2교,영동5교 강도평가에서 2가지로 설계시공되지 않는 사항등을 고려하여

재 판단이 필요

2. 보수부의 재손상에 대해서는 보수이력 조사평가 사항을 검토하고 재발생

되지않는 방법제시

3. 탄천2교 바닥판 손상에 대하여는 보수이력등을 분석 보수방안 제시

4. 박스타입의 교량은 내부 진입구 표기하고 내부상태 명확하게 조사 평가

❍ 유 제 천 위원

1. 연단거리 부족에 대한 유지관리 필요에 대한 구체적인 관찰방안 제시

2. 영동5교 보도부 재포장에 대한 근거제시

3. 탄천2교 보도부 재포장에 대한 근거제시 및 슬래브 하부 열화,균열등에 대한

진행성 여부와 원인조사 제출

4. 광평교 재포장에 대한 근거제시

5. 공사물량,단가산출의 일관성 및 정확한 근거 제시

❍ 이 용 재 위원

1. 점검동선을 작성하여 결함부위 내용,위치등을 표기 평시점검 활용토록 조치

2. 콘크리트 비파괴 시험은 시험보고서 형태로 작성 부록편에 수록

3. 보수물량은 향후 발생가능 부분까지 감안하여 산정

4. 철근노출은 우선보수 될수 있도록 하고 구조적 안전성에 지장이 적은 부위는

일반적인 보수보강 방안 제시안

5. 보수보강에 대한 공사비 산정시 정확성(가시설비용 포함등)을 기하기 바람

6. 점검비용은 시설물별로 표기하기 바람

7. 시설물에 설치된 첨가시설물(상수도,가스,통신등)을 보고서에 수록

8. 교량하부 공간에 대한 점용상태 보고서 수록

9. 영동2교 신축이음 교체후 바닥판 단면보수 시행

10. 영동5교 받침장치 여유량 및 연단거리 부족에 대하여는 유지관리 방안 제시

11. 탄천2교 재포장시 바닥판 보수는 전체적인 보수실시 요망

12. 광평교 보도부와 차도부의 경계에 대한 우수침투 방지를 통한 열화방지 대책

수립하고 보수보강방안 보고서 수립

13. 천호 지하차도 보수부외 기존손상등에 대한 지속적인 유지관리방안 필요

3		조치의견

❍  자문위원이 제시한 의견을 용역수행 최종 보고서에 검토 반영토록

정밀점검용역 업체인 ㈜한국국토안전연구원에 통보하여 용역수행에

만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 자문위원 참석현황 1부.

2. 자문회의 현황사진 1부.

3. 자문위원 의견서 1부.끝.