서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	************************************
(경유)
제목	[질의회신] 건축물 중간층의 다락 설치 관련

평소 우리 시정에 관심을 가져 주시는 귀하께 감사드리며, 귀하께서 질의하신 건축물 중간층의 다락 설치와 관련하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

□ 질의 요지

○ 오피스텔의 단위실 계획시 실별 다락(중간층 실의 다락 층고 1.5미터 이하, 최상층 실의 다락 층고 1.8미터 이하-경사지붕)을 적용하는 경우 인허가 가능 여부

□ 회신 내용

○ 건축법 시행령 제119조(면적 등의 산정방법) 제1항 제3호 라목에 따르면, 층고가 1.5미터(경사진 형태의 지붕인 경우에는 1.8미터) 이하인 다락은 바닥면적에 산입하지 않도록 정하고 있는 바, 첨부된 국토교통부에서 회신한 내용의 세부적인 사항은 허가권자와 협의하여 주시기 바랍니다.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							임창섭			건축정책팀장					박순규					건축기획과장					전결 08/26 한병용
협조자
시행			건축기획과-18169									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110, 3층															/
전화		02-2133-7100						/전송			02-2133-0750					/	lim2808@seoul.go.kr												/	부분공개(5,6)