문서번호	기전과-10571
결재일자	2016.8.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	동부도로사업소장
박태준		최태용	08/26 송만규
협조
	주무관		김현기

‘16년 추석연휴 대비 터널 및 지하차도 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

동부도로사업소

(기 전 과)

‘16년 추석연휴 대비 터널 및 지하차도 안전점검 계획

‘16년 추석연휴 기간중 발생할 수 있는 시민불편을 최소화하고 안전하고

편안한 귀성, 귀경이 되도록 도로기전설비 사전점검을 실시코자 함.

□ 관련근거

○ ‘16년 추석연휴 대비 도로기전설비 점검시행 통보

- 도로시설과-10213호(2016.8.25.)

○「서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정」제17조 제4항

- 터널 및 지하차도의 기전․방송설비 및 소방설비 작동여부 등 분기별 안전점검 실시

□ 터널 및 지하차도 기전시설물 현황

구 분	개 소	조명등	배(분)전반	배수 펌프	비 상 발전기	CCTV (개소)	소화기 (개소)	인터폰/ 비상벨
계	11	6,018	82면	30대	7대	105대 (91)	306개 (187)	6/16개소
터 널	2	1,234	3	-	-	30(20)	46(46)	6/10
지하차도	5	1,232	9	12	4	18(14)	28(25)	-/6
헌릉로연결도로 지하차도	3	1,472	23	7	1	25(25)	80(40)	-
위례터널 (민간위탁운영)	1	2,080	47	11	2	32(32)	152(76)	-

□ 점검계획

○ 추진기간

- 점검 및 조치 : 2016. 8.24 ~ 9.9

○ 점검방법 : 시설물별 3개조 편성 점검

- 터널·지하차도 기전시설, 차도 조명 등 : 담당자 및 보수반 6명

- 헌릉로 연결도로 지하차도 : 근무자 2명

- 위례 터널(민간위탁운영) : 근무자 3명

○ 주요 점검내용

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상작동 여부

- 배전반 등 전기설비 대한 절연, 접지 저항 및 차단기 동작 상태 이상여부

- 비상발전기의 연료 충전 상태, 냉각수, 윤활유 누유 여부

- 조명등 점등 및 등기구 상태

- 감시시설(원격제어시스템, CCTV, 비상밸, 인터폰) 작동상태

- 시설물 관리 및 청소상태 등

□ 정비계획

○ 경미한 사항 : 현장 조치 및 자체보수반 정비

○ 중요한 사항 : 시급성 판단에 의한 전문업체 정비 의뢰 및 도로기전시설물                    유지보수 연간단가 업체 작업지시

□ 행정사항

○ 도로기전설비 안전점검 결과를 도로시설과에 제출

- 점검실적 제출 : 2016. 9. 9일 까지

붙임 : 1. 도로기전설비별 점검표(양식) 1부.

2. 점검결과 보고서(양식) 1부.  끝.