문서번호	정수과-4540
결재일자	2016.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	08/26 이달영
협조	행정관리과장		손수달
	정수시설과장		임두선

염소투입동 보안시설(CCTV)점검결과 보고

2016. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

염소투입동 보안시설(CCTV)점검결과 보고

염소가스 저장시설은 국가보안시설 및 보호장비 관리지침에 의하여 통제구역으로 지정되어 출입자를 통제하고 있으나 점검결과 아래와 같은 문제점이 있어 이에 대한 개선방안을 보고드림.

□ 염소가스 투입시설 현황

설비 명 구 분	저장허가량	용기수량	기화기	진 공 조절기	투입기	비 고
수 량	18 톤	40 개	2대	2대	15대
용 량	1톤×2열 (8,100kg/hr)	1톤용기 (800ℓ)	150 kg/hr	189 kg/hr	56.6kg/hr×1대 28.3kg/hr×1대 18.9kg/hr×4대 9.45kg/hr×7대 3.70kg/hr×2대

□ 염소가스 보안시설 현황 및 문제점

○ 염소가스 보안시설 현황

- CCTV설치 대수: 3대

- 설치지점: 이산화탄소 탱크실 옆, 염소가스저장실, 염소가스투입기실

CCTV에 촬영된 염소동 외부

(출입문 출입자 확인불가 원인)

○ 문제점                  ※ 염소동 외부 전경 사진

- 염소동 외부에 설치된 CCTV는

염소동을 촬영할 수 있게 설치

하였으나

- 염소 저장실의 출입문 일부가

주위 나무가지에 막혀 출입자의

확인이 어려운 상태임.

□ 개선방안

○ 염소동 외부에 설치된 CCTV 1대는 현재 설치 지점에서 염소가스 투입시설의 관리가 용이한 지점으로 이설 설치를 위한 조치가 필요함.

□ 행정사항

○ 이설설치 시행: 정수시설과에서 시행

첨부: 염소실 외부 전경사진 1부.  끝.