문서번호	시설관리과-26064
결재일자	2016.8.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	시설관리팀장		시설관리과장		중부수도사업소장
이훈재	김상웅		이경재		08/29 유경애
협 조
	급수운영과장					김수영
	급수설비팀장					박장진
	주무관					한상근
	주무관					김영환

2016년 추석대비 상수도공사장 안전점검 추진 계획

2016. 8.

중 부 수 도 사 업 소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

	2016년 추석대비 상수도공사장 안전점검 계획

	우리민족 고유 명절인 추석을 맞아 본부 및 사업소에서 시행하는 상수도공사장에 대한 안전점검 계획을 보고 드림.

Ⅰ				추진개요
		c

□ 관련근거

○ 2016년 추석 종합대책 수립계획 통보(기획담당관-11482, ‘16.8.8.)

○ 2016년 추석대비 상수도분야 대책 알림(기획예산과-8339, ‘16.8.8.)

○ 추석연휴 기습폭우 대비 풍수해 대응체계 확립(하천관리과-12260, ‘16.8.10.)

○ 대형공사장 가스 등 안전관리실태 점검계획 알림(시설안전과-12087, ‘16.8.17.)

□ 추진기간

○ 안전점검 및 정비기간

- 점검기간 : 2016.8.29.(월) ~ 9.2.(금)

- 정비기간 : 2016.8.29.(월) ~ 9.8.(목)

○ 추석 종합대책 추진기간

- 추진기간 : 2016.9.9.(금) ~ 9.19.(월), 11일간

➤ 추석연휴 : 2016.9.14.(수) ~ 9.18.(일), 5일간【※ 추석 : 9.15.(목)】

	[기상전망 및 전년도 상황]
□ 2016년 추석 종합대책 추진기간 기상전망 - 기온 : 평년(20.7℃)과 비슷(이동성 고기압 영향으로 대체로 맑음) - 강수량 : 평년(160.5㎜)과 비슷하거나 많을 것으로 전망 □ 전년도에는 태풍 피해 없이 안정적인 기상 여건 속에서 사건․사고 없이 지남

□ 중점검검․정비 추진사항

○ 공사장 안전관리상태 점검

- 타워크레인 등 중장비 안전관리 상태

- 공사장 절․성토 구간에 대한 토사 유실 및 지반침하 방지 대책

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태

- 가설 구조물(비계, 동바리, 거푸집 등) 설치에 따른 안전관리 상태

- 현장 내 지하매설물 (가스, 전기, 통신, 하수도 등) 관리상태

- 취약공정에 대한 안전관리 점검(계측관리)

- 지반 연약화에 따른 가설재 지지 및 변형 여부

- 추락, 낙하 등에 대비한 개구부 밀폐 및 안전난간, 안전망 설치상태

- 위험물 취급 관리상태(유류, LPG 등)

- 비상시 작업장의 안전통로 확보 및 바닥 청결상태

- 공사장 환경정비, 적취물 및 포장복구 상태 등

- 각종 맨홀 주변 안전보호망 설치 상태, 사고 유발 가능성이 높은 맨홀에 대한 사전예방

○ 기타(신속한 대응체계 구축)

- 추석 연휴기간내 공사관계자 및 유관기관 비상연락망 확보

Ⅱ				세부추진계획
		c

□ 점검대상

○ 점검대상 : 9개 정비공사 현장(송배수관 3개소, 배급수관 6개소)

공사 구분	연번	공사명	공사개요	공사기간	시공사	추진현황	감독자	담당자
송배수관 정비공사	1	경찰청 교차로~서대문역간 외 1개소 송배수관 정비공사	D300~600mm L=952m	16.06.27 ~ 16.12.23	도연산업 개발(주)	D300~600mm, L=240m 부설	시설공단 노경호	급수운영과 (김두수)
	2	소월길 송배수관 정비공사	D700mm L=750m(비굴착)	16.08.08 ~ 17.02.03	㈜대연 테크	착공 준비중	시설공단 이병훈	급수운영과 (신정우)
	3	연건동185-2~종로5가194-1 외 1개소 송배수관 정비공사	D400~600mm L=1,742m	16.05.10 ~ 16.11.05	정반종합 건설(주)	D400~600mm, L=910m 부설	시설공단 이정복	시설관리과 (김철수)

※  북한남삼거리 송배수관 정비공사 : 제외(미 계약)

공사 구분	연번	공사명	공사개요	공사기간	시공사	추진현황	감리자	담당자
배급수관 정비공사	4	쌍림동88번지외 4개소 배급수관 정비공사	D20~300mm L=2,022m	16.05.02 ~ 16.11.27	골드 건설	D20~200mm L=1,015m 부설	시설공단 이정복	급수운영과 (김지훈)
	5	장충동2가173-6외 4개소 배급수관 정비공사	D20~300mm L=2,324m	16.05.02 ~ 16.11.27	㈜창보이엔지	D20~200mm L=935m 부설	시설공단 진용희	급수운영과 (박인호)
	6	이태원동118-64~120-5 외 4개소 배급수관 정비공사	D20~300mm L=2,280m	16.05.11 ~ 16.12.18	㈜보성건영	D20~150mm L=1,280m 부설	시설공단 진용희	급수운영과 (정호정)
	7	장위동230-206~238-97 외 3개소 배급수관 정비공사	D20~300mm L=2,235m	16.04.20 ~ 16.11.25	㈜남경이씨티	D20~300mm L=1,284m 부설	시설공단 박민현	시설관리과 (이연한)
	8	종암동7-10~1-23 외 3개소 배급수관 정비공사	D20~300mm L=2,367m	16.04.19 ~ 16.12.04	승명건설	D20~300mm L=650m 부설	시설공단 박민현	시설관리과 (유형근)
	9	창신동593-37~693-3 외 4개소 배급수관 정비공사	D20~500mm L=1,526m	16.05.02 ~ 16.11.29	㈜대근 토건	D20~300mm L=426m 부설	시설공단 이정복	시설관리과 (서영인)

□ 점검방법

○ 상수도 공사장(합동점검)

- 감독(시설관리공단), 업무담당자, 시공업체 현장대리인(소장)

○ 풍수해 대비 안전점검과 연계하여 안전점검 추진

□ 점검일정

○ 점검 기간 : ’16.8.29(월) ~ 9.2.(금), 5일 중 탄력적으로 일정 운영

○ 정비 기간 : 지적사항에 대한 정비는 ’16.9.8(목)까지 완료

□ 점검결과 조치

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

○ 보수에 장기간이 소요되는 경우 응급 조치하고, 보수 완료시까지    주기적으로 점검 시행

Ⅲ				행정사항
		c

○ 자체 안전점검 추진계획 수립 및 조치결과 제출 : 본부 시설안전부 시설과(2016.9.8.한)

○ 추석연휴 집중호우 대비 공사현장 비상연락체계 정비

○ 현재 추진 중인 “여름철(풍수해) 대비 시설물 안전점검”과 병행 추진

※ 여름철 대책 기간 : 2016. 5. 15. ~ 10. 15. (5개월)

붙임 : 1. 추석대비 상수도공사장 안전관리 점검표 1부.

2. 추석대비 상수도공사 안전점검 양식 1부.  끝.