	용산소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(후암)

1. 관련근거

가. 2014 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-225(2016.1.12.)호 『2016년도 소방용수시설 및 비상소화장치 운영계획 알림』

2. 후암119안전센터에서 관리 및 운용중인 소방용수시설의 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

연번	소방용수	식별	위 치	고장내용	사용가부	고장일
1	2461호	지하식	용산구 두텁바위로60길 28	스핀들 고장 (몸통으로부터 이탈)	사용불가	2016. 8. 29.

붙임  1. 고장발생 보고서 1부.

2. 고장용수시설 사진 및 위치도 1부.  끝.

	후암119안전센터장
담당자	이윤성		1팀장	정철호		119안전센터장	08/30 채창진
협조자
시행	후암119안전센터-4106	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 (후암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/	0103256@seoul.go.kr	/	대시민공개