문서번호	급수운영과-21757
결재일자	2016.8.30.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박종대		08/30 오기석
협조
	주무관		김왕근

단절관 및 노후관 정비 시행 보고서

(성동구 성수2가 3**-** ~ 2**-**)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 08.

동부수도사업소

(급수운영과)

단절관 및 노후관 정비 시행 보고서

명에 의거 지역담당 업무 수행중 단절관 및 노후관을 정비코자 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사보 박종대

관련근거 : 성동구청 토목과-8889(‘16.08.09.)

***********************************

보고사항

❍ ******************** 구간(L=80m)은 배수관이 없는 단절관(취약관로) 구간이며, 연접한 *********************구간은 배수본관이 GIS상 노후관(CIP 150mm, L=90m) 구간임.(별첨 GIS도면 참조)

❍ 상기 구간의 취약관로 해소(단절관 연결) 및 노후관 정비를 위하여 도로관리청인 성동구청(토목과)에 2016년 하반기 도로굴착 사업 계획을 신청하여 심의 결과 성동구청(토목과) 도로정비 병행구간으로 통보되었음.

조치 계획

❍ 상기와 같은 사항으로 2016년 마장동외7개동 상수도공사(단가계약) 업체에 작업지시, ******************** 구간에 배수관을 부설(D=150mm, L=80m)하여 순환배관망을 형성 취약관로를 해소하고, 배수관 부설 시 연접한 ************앞 관종도 확인 노후관(CIP)으로 판명시 ******************** 구간을 내식성관으로 정비(D=150mm, L=90m)하여, 이중굴착으로 인한 예산낭비 방지와 시민에게 맑은물을 공급하여 아리수 음용율 향상 및 유수율 향상으로 신뢰받는 서울 시정에 기여코자 합니다.

※ 공 사 규 모 : D=150mm, L=170m

예상 도급비 : 약 17,000천원

첨부 : 1) 관련 공문 1부.

2) GIS 현황 및 노후관정비개요 도면 1부. 끝.