	119특수구조단
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년도 수난구조대 스쿠버공기통 용기 검사결과 알림

1. 관련문서

가. 「소방장비 관리 규칙」제14조(소방장비의 안전관리)

나. 「고압가스 안전관리법」제17조(용기등의 검사)

다. 수난구조대-4405(2016.8.09.)호 『2016년도 수난구조대 스쿠버공기통 용기검사 계획 보고』

라. 수난구조대-4757(2016.8.26.)호 『물품검사(수)조서(2016년도 수난구조대 스쿠버공기통 용기검사)』

2. 위와 관련하여 우리 수난구조대에서 보유중인 스쿠버공기통 용기 검사결과를 아래와 같이 알리오니 구조장비관리 업무에 참고하기 바랍니다.

가. 실제검사기간 : 2016. 8. 09.(화) ~ 8. 26.(금)

나. 품         명  : 스쿠버공기통

다. 수        량  :  30개

라. 검 사 업 체 : **************************

마. 소 요 금 액 : **********************

바. 진행절차

1) 실제일정

-  2016. 8. 09.(화) ~ 8. 18.(목) 30개

2) 방 법

- 스쿠버공기통을 차량에 적재·운반하여 엔케이텍(주)에 용기검사 의뢰

3. 행정사항

가. 스쿠버공기통 용기 검사 후 불합격 용기는 현장활동, 훈련 및 기타활동 시 사용불가하며,

나. 행정지원부서에서는 불합격 용기에 대해 조속히 불용처리 할 수 있도록 협조바랍니다.

다. 또한 스쿠버공기통 용기 제조일수를 기준으로 10년 이내는 5년 마다,

10년 초과 시 3년마다 정기적인 검사를 할 수 있도록 적극적인 협조바랍니다.

붙  임 : 1. 스쿠버공기통 용기 검사성적서 1부.

2. 스쿠버공기통 재검사대상 1부.  끝.

담당자	김현진		1팀장	허정옥		지대장	윤진욱		수난구조대장	08/31 김덕봉
협조자
시행	수난구조대-4852	(		)	접수		(		)
우	07231	서울특별시 영등포구 여의서로 94 수난구조대(여의도동)	/
전화	3706-1942	/전송	3664-9787	/		/	부분공개(6)