문서번호	예방과-2068
결재일자	2014.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장		소방서장
이정진	오금미	심재강		02/20 허종범
협 조
	진압1팀장		정갑수
	★대응총괄팀장		이문형
	홍보교육팀장		김정상
	장비회계팀장		연규민

가스사고 없는 "안전서울" 구현을 위한

2014 가스안전관리 종합계획

은  평  소  방  서

예   방   과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 가스안전관리 종합계획

가스사고 없는 “안전 문화도시 서울” 구현을 목표로 가스시설에 대한 사고 위해요인을 사전 제거하는 등 철저한 안전관리를 통하여 시민 생활안전 확보에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

○  고압가스안전관리법 제24조 (허가관청 등의 조치)

○ 액화석유가스의안전관리 및 사업법 제29조 (허가관청 등의 조치)

○ 도시가스사업법 제27조 (가스시설의 개선명령 등)

○ 市 예방과-1398(2014.2.5.)호 『2014 가스안전관리 종합계획 시달(통보)』

Ⅱ		추진방향

○ 가스시설의 감시기능 및 안전관리체계 확립   ⇒  안전관리기반 확보

○ 안전점검을 통한 사전 위해요인 제거           ⇒  가스사고 “ZERO” 화

○ 교육 · 홍보를 통한 안전관리 능력 향상         ⇒  가스안전문화 확산

○ 가스사고 대응체계 강화                      ⇒  상황대처능력 향상

Ⅲ		일반현황

가스시설 현황 (2014. 1. 1. 기준) [붙임 1]

○ 가스공급시설

구 분	정 압 실	CNG 충전소	LPG 판매소	LPG 충전소
46	38	2	3	3

○ 다중이용시설

구 분	대규모점포 및 재래시장	종합병원	호텔
19	16	2	1

가스사고 발생 현황

○ 최근 3년 서울시 가스사고

○ 2013 가스별 서울시 가스사고

구 분	도시가스	액화석유가스	고압가스
건 수	7	5	0
비 고	은평 관내 사고 없음

Ⅳ		안전관리 대책

1.	가스시설의 안전검사 및 점검

유관기관 합동안전점검

○ 시    기 : 5회 / 년(해빙기, 여름철, 겨울철, 명절), 기타 수시점검

○ 대    상 : 정압실 38, LPG판매소 3, LPG충전소 3, CNG충전소 2 등

○ 점 검 반  : 소방서, 은평구청, 한국가스안전공사  합동 점검

○ 점검내용   : 도시가스 - 정압실 가스누설경보기, 긴급차단장치 작동상태

원방감시시설 기능 적정여부 및 운영관리실태

LPG · 고압가스시설 - 안전관리규정 준수여부 확인 · 평가

가스취급자 안전교육

구 분	점 검 대 상
해 빙 기	- LPG · 고압가스공급시설 - 도시가스공급시설(정압기, 배관) - LP가스 사용 서민 밀집지역 - 소방시설 등
여 름 철	- LPG · 고압가스공급시설 - 도시가스공급시설(정압기, 배관) - 소방시설 등
겨 울 철	- 가스공급시설(고압가스, LP가스, 도시가스) - 가스보일러 · 온수기, 굴착공사장 등 - LP가스 사용 서민 밀집지역 - 소방시설 등
추 석	- 다중이용시설(백화점, 재래시장, 종합병원, 호텔 등) - 가스공급시설 : 자율점검 - 소방시설 등
설	- 다중이용시설(백화점, 재래시장, 종합병원, 호텔 등) - 가스공급시설 : 자율점검 - 소방시설 등
선거투개표장 대입수능장소 등	- 도시가스공급시설(정압기, 배관, 사용처 등) - LP가스사용시설(용기, 배관, 호스, 사용처 등) - 소방시설 등

다중이용시설 안전점검

○ 시    기 : 2회 / 년(추석, 설)

○ 대    상 : 19개소(재래시장 및 대규모점포 16, 종합병원 2, 호텔 1)

○ 점 검 반 : 소방서, 은평구청, 가스공급업체  합동 점검

○ 점검내용 : 정기검사 수검상태 및 가스시설 설치 · 기술기준 접합여부 확인 등

LP가스 사용 어린이시설 가스 안전점검

○ 시    기 : 1회 / 년(상반기)

○ 대    상 : 1개소(수색동 아이자람 어린이집)

○ 점 검 반 : 소방서, 은평구청, 한국가스안전공사 합동 점검

○ 점검내용 : LPG용기, 안전장치, 배관시설 및 가스누출 여부 등 점검

탱크로리 등 고압가스 운반차량 안전점검

○ 시    기 : 2회 / 년(상반기, 하반기)

○ 대    상 : 탱크로리 및 고압가스 용기 운반차량

○ 점 검 반 : 소방서, 은평구청, 한국가스안전공사 합동 점검

○ 점검내용 : 안전교육 이수여부, 불법 구조변경 등 확인

대형 · 소형 굴착공사장 현장 순회 점검

○ 시    기 : 1회 / 일

○ 대    상 : 지하철 및 지하상가 등의 건설공사장

서울시 도로굴착복수시스템(http://hidigp.seoul.go.kr) 등록 대상

○ 점 검 반 : 관할 센터 이륜차 · 소방차량 이용 순회 점검

○ 점검내용 : ‘가스배관 방호기준’ 준수 및 안전조치 여부 확인

현장 관계자 안전교육 실시 등

※ 기타 취약시기 합동점검 실시(해빙기, 여름철 등)

2.	교육 · 홍보를 통한 안전문화 확산

가스안전사용 홍보 및 안전문화 확산(홍보교육팀, 장비회계팀)

○ 시    기 : 연 중

○ 방    법 : 전광판, 카페, 블로그, 홈페이지, 지역신문 등 활용

○ 내    용 : 계절별 가스사용 안전관리, 가스점검요령 게시 등

이동식 부탄연소기 안전관리 홍보(홍보교육팀, 장비회계팀)

○ 시    기 : 사용량이 많은 시기(행락철, 여름휴가철, 겨울캠핑 등)

○ 방    법 : 전광판, 카페, 블로그, 홈페이지, 지역신문 등 활용

○ 주    관 : 소방서, 한국가스안전공사 등

○ 내    용 : 이동식 부탄연소기의 안전사용법, 위험성 등 홍보

가스사용자 자율안전점검 정착화

○ 시    기 : 1회 / 월

○ 방    법 : 가스안전 총 점검의 날(매월 4일) 활용 거리캠페인 실시

가스안전관리요령 안내문 전달

※ 타 캠페인과 병행 실시

3.	가스사고 대응체계 강화

24시간 상황관리 및 유관기관 협력체계 강화

○ 대    상 : 소방재난본부, 소방서, 구청, 한국가스안전공사, 도시가스 사 등

○ 내    용 : 가스사고 상황처리 체계도 확립 [붙임 2]

유관기관 비상연락망 정비 및 상황전파 [붙임 3]

가스사고 대비 유관기관 합동소방훈련 실시(대응총괄팀, 진압팀)

○ 시    기 : 2회 / 년(상반기, 하반기)

○ 대    상 : 지역 정압실 등 도시가스 시설

○ 참여기관  : 소방서, ㈜서울도시가스 강북지사

○ 훈련내용   : 출동로 선정 및 긴급출동

가스밸브 차단 및 유사시 대처요령, 피해시설 복구 등

가스사고 조사 보고체계 확립

○ 내    용 : 비상연락망 비치 활용, 인원 · 장비 출동태세 완비

가스사고 시 유관기관 긴밀한 협조체계 유지

합동사고 조사위원회 구성(한국가스안전공사)

○ 가스사고보고서  : [붙임 4]

○ 조사 · 보고   : 주간 위험물안전팀장, 야간 당직관

4.	취약 ․ 소외계층에 대한 가스 안전관리 활동 강화

취약 ․ 소외계층 타이머형 가스차단기 설치 추진

○ 시    기 : 2014년 3월 ~ 8월

○ 대    상 : 국민기초생활보장 수급자 중 홀몸어르신, 장애인, 소년 · 소년가장 세대

○ 방    법  : 구청 및 소방서 대상 선정 → 소방재난본부 주관 설치

○ 효    과  : 가스안전장치 부착으로 서민생활 안전 확보

Ⅴ		행정사항

○ 대응총괄팀장은 「2014년도 현지적응훈련 계획 수립」 시 가스시설을 훈련대

상에 포함하여 내실있는 훈련이 될 수 있도록 하여 주시고,

(위험물안전팀 별도 계획에 의한 훈련 요청)

○ 장비회계팀장 · 홍보교육팀장은 가스관련 홍보를 시기별 우리서 홈페이지 게

재 및 지역 방송 및 언론 등에 게재될 수 있도록 하여 주시고 (별도 공문으

로 요청 예정) 각종 소방안전교육 시 가스안전관리 및 사용 등에 관한 교    육도 병행하여 주시기 바랍니다.

○ 각 119안전센터장 및 구조대장은 굴착공사장, 가스공급시설에 대한 순찰을

실시하여 매월 3일 한 위험물안전팀으로 보고하여 주시고 (기 실시 중)

○ 당직관은 가스사고 발생시 종합방재센터 상황실 및 본부 예방과로 즉시

보고하여 주시기 바랍니다. [붙임 4]

붙임   1. 가스시설 현황 1부.

2. 가스사고 상황처리 체계도 1부.

3. 유관기관 비상연락망 1부.

4. 가스사고 보고서 1부.  끝.

[붙임 1]

가  스  시  설  현  황

가스공급시설

◉ LPG 자동차 충전소

연번	허가일	업소명	대표자	소재지	전화번호	저장 용량 (톤)	안 전 관리자 (명)	디스 펜서	비고
1	74.8.12	(주)신흥에너지	###	수색로 199 (증산동 223-9)	373-0054 #############	10	3	7
2	71.4.26	(주)삼표에너지	###	수색로 181 (증산동 223-15)	372-7113 ############	20	3	7
3	10.5.14	은평서부충전소	###	진관동 76-6	352-4806	20	2	4

◉ LPG 판매소

연번	허가일	업소명	대표자	소재지	전화번호	저장 용량 (톤)	안 전 관리자 (명)	저장실 면적 (㎡)	비고
1	79. 9. 4	한샘가스	###	증산서길 46 (증산동 182-4)	304-3040 #############	3	1	17
2	95.12.18	믿음가스	###	서오릉로 246 (갈현1동 325-8)	354-7100 ############	3	1	30
3	98.4.25	은평가스 산업상사	###	증산로 425 (신사1동 35-1)	302-1001 ############	3	1	30

◉ CNG 충전소 현황

연번	허가일	업소명	대표자	소재지	전화번호	제조 능력	용도 지역	디스펜서	비고
1	2000.4.28	서울씨엔지(주)	###	수색로24길 19 (수색동414-1)	3151-0351	155,520㎥	자연 녹지	5
2	2008.6.23	은평뉴타운 CNG충전소	###	통일로 1190 (진관동36)	350-6898	99,168㎥	자연 녹지	2

◉ 도시가스 지역정압기 현황

기	실	정압실명	소 재 지	위 치
1	1	갈현 2동	서오릉로21길 36(구산동 382) 현대1차아파트 입구	지하
2	2	갈현미미	갈현로29길 11(갈현동 538) 갈현미미아파트	지하
3	3	구산경향	갈현로15길 53(구산동 162-1) 경향파크APT 정문	지하
4	4	녹번대림	통일로 586(녹번동 277) 대림APT 1동옆	지상
5	5	불광현대2	불광동 불광3구역 힐스테이트아파트내	지하
6	6	대조삼성(RL)	서오릉로 94(대조동 231)삼성타운APT 경비실옆	지하
7		대조삼성(LP)	서오릉로 94(대조동 231)삼성타운APT 경비실옆
8	7	북부지사	녹번로 76(녹번동 114-1)	캐비닛
9	8	불광 1동	불광1동 1-348 도로변(재개발지역)	지하
10	9	불광미성	통일로 780(불광동 248) 미성APT 10동 옆	지상
11	10	수색대림	은평터널로 64(수색동 415-5) 상가주치장내	지하
12	11	수색청구	증산로1길 26(수색동 413-4) 관리사무소 뒤	캐비닛
13	12	수색초교	은평터널로1길 14(수색동 189-51호 앞)	지상
14	13	수색CNG	수색로24길 19(수색동 414-1) CNG충전소내	캐비닛
15	14	신 응 교	응암동 610-2 하천뚝방보도위	지하
16	15	신사 2동	은평터널로 144(신사동 178-10)	캐비닛
17	16	신사IC(RL)	연서로 10(역촌1동 44-28앞) 신사오거리 녹지	지하
18		신사IC(LP)	연서로 10(역촌1동 44-29앞) 신사오거리 녹지
19	17	신사미성	증사로15길 35(신사동 140-1) 미성APT 관리사무소옆	지하
20	18	신사현대	은평터널로 164(신사동 359) 현대APT 104동 입구	지하
21	19	응암 1동	백련산로 127(응암동 197-78)신동아APT 노인정앞	지하
22	20	응암신진	은평로 82(응암동 738) 해태빌리지 옆	지하
23	21	응암우성	가좌로74길 30(응암동 694-1) 우성APT 103동 앞	지하
24	22	충암고교	응암동 678-5 충암고교녹지앞	지하
25	23	신사한신	갈현로1길 31(신사동 365) 신사한신 APT 101동옆	캐비닛

기	실	정압실명	소 재 지	위 치
26	24	불광현대(RL)	불광로2길 7(불광1동 633-1)북한산현대APT 101동 입구	지하
27		불광현대(LP)	불광로2길 7(불광1동 633-1)북한산현대APT 102동 입구
28	25	구산경남(RL)	갈현로11길 46(구산동 224) 구산경남 APT 입구	지하
29		구산경남(LP)	갈현로11길 46(구산동 224) 구산경남 APT 입구
30	26	불광대창(RL)	불광동 71-3번지 불광대창 APT 101동 뒤	지하
31		불광대창(LP)	불광동 71-3번지 불광대창 APT 102동 뒤
32	27	증산두산	증산서길 79(증산동 255) 두산APT 상가주차장뒤	지하
33	28	응암자선	응암로18길 18-9(응암동 400) 응암자선 APT 단지내	지하
34	29	녹번실버	불광동 12-3 불광3구역 현대아파트내	지하
35	30	응암대우	응암1동 179-3번지 응암대우 APT 도로 옆	지하
36	31	증산동	증산동 하이마트 앞 뚝방	지하
37	32	진관1	은평뉴타운 1지구내	지하
38	33	진관2	진관동 산 93-1	지하
39	34	진관3	은평뉴타운 통일로 현대아파트 맞은편	지하
40		진관3	은평뉴타운 통일로 현대아파트 맞은편
41	35	진관4	은평뉴타운 3-3지구 7블록내	지하
42	36	불광현대3	불광2동 292 불광7구역 힐스테이트아파트내	지하
43	37	응암현대	응암동 백련산 현대힐스테이트 811동 앞	지하
44	38	북한산	진관동 298(북한산로 281-12)	지하

2. 다중이용시설

◉ 대규모 점포 및 재래시장

연번	시 장 명	소 재 지	대표자	전화번호	비 고
1	갈현시장	갈현로 300(갈현동 424-16)	###	386-8773	LPG
2	역촌중앙시장	연서로17길 18-6(갈현동 467-1)	###	359-8595	LPG
3	양지시장	응암로4길 22(응암동 300-11)	###	302-6729	LPG
4	연서시장	불광동 310-131	###	359-2840	LPG
5	수일시장	수색로16길 5-1(수색동 368-24)	###	302-5798	LPG
6	녹번시장	은평로18길 6-15(응암동 74-7)	###	383-5334	LPG
7	응암시장	응암로 252(응암동 427-126)	###	355-0727	LPG
8	대림시장	응암로4길 22(응암동 754-1)	###	302-1666	LPG
9	증산종합시장	증산로3길 12(증산동 184-9)	###	373-5990	LPG
10	제일시장	통일로 731(대조동 14-1)	#####	359-5865	LPG
11	불광미성상가	통일로 780(불광동 248)	###	357-2440	도시가스
12	범서쇼핑	통일로 840(불광동 308-14)	###	359-3737	도시가스
13	대호프라자상가	불광로 90(불광동 631-1)	###	359-1698	도시가스
14	메트로백화점	통일로 856(불광동 311-13)	####	389-1100	도시가스
15	이-마트	은평로 111(응암동 90-1)	###	380-1100	도시가스
16	NC백화점	불광로 20(대조동 240)	###	350-7032	도시가스

◉ 종합병원

연번	업 소 명	대표자	소재지	전화번호	가스명 (용량)	비고
1	청구성심병원	###	통일로 873(갈현동 395-1)	385-5511	액화산소 (400kg)
2	서 부 병 원	###	은평로 133(응암동 87-14)	3156-5040	압축산소 (78㎥)

◉ 호텔

업 소 명	대표자	소재지	전화번호	가스명	비고
프라임인서울	###	통일로 816(불광동 302-13)	350-7800	도시가스

[붙임 2]

▢ 가스사고 상황처리 체계도

긴급복구

서울시소방재난본부

(상황실)

한국가스안전공사

도시가스회사

가스공급업체

상황발생

(가스사고)

서울종합방재센터

소 방 서

현장조사

상황보고

상황전파

상황전파

보고

보고

접수

출동

대책통보

경 찰 서

현장통제

[붙임 3]

▢ 유관기관 비상연락망

구 분	기관(부서)	연락처
도시가스회사	서울도시가스 상황실	3660-8282
서울재난본부	예방과 (가스위험물안전팀)	3706-1541 ~ 3
은평구청	상황실	351-6041 ~ 5
한국가스안전공사	상황실	031-310-1300
	사고조사부	031-310-1361~1365
	굴착공사정보화센터	031-310-1402~1406
	서울지역본부	2038-3815, 3830
	서울서부지사	2038-3851, 3870
	서울남부지사	2038-3901, 3920
	서울동부지사	2038-3951, 3970
한국가스공사	중앙통제소	031)710-0501~3
	서울지역통제소	2657-1501~3
	경인지역통제소	031)400-7502~3
가스유관단체	도시가스협회	554-7721
	한국LP가스공업협회	3411-5111~5
	서울시LP가스판매업협동조합	3411-2791

[붙임 4]

가스사고(사건) 보고서

1. 사고개요

○ 사고일시 : 2014.  1.  8.  09:00경

○ 사고장소 : 00구 00현동 00번지 00아파트

2. 시설현황 (배관사고가 아닌 경우에는 상황에 맞게 작성)

○ 배 관 명 : 00아파트 단지 내 사용자 공급관 등

○ 배관현황 : 압력 :      Kg/㎠(고, 중, 저압), 재질 :     관 ,  관경 :     ㎜

설치년도 :       년,  배관심도 :     M

○ 공급회사 : 00도시가스(주)

○ 설치년도 : 0000년 설치

3. 사고내용

○ 예) 00장소(세부적으로)에서 00공사를 위한 터파기를 하던중 포크레인(또는 타장비)으로 도시가스 배관 상부(옆)를 손상(2x3㎠)시켜 가스가 누출된 사고이며, 인근 가스밸브를 즉시(신속히) 차단 조치함.

※ 사고내용은 특히 자세하게  기재하고 도면 첨부할것

4. 피해사항

○ 인명피해 : 사망- 명, 부상- 명(피해자조치 : 00병원 후송)

○ 재산피해 : 000만원

○ 가스공급중지 : 000가구【(00:00 ～ 00:00(    분간)】

5. 굴착공사 현황 (보일러사고시에는 시공자현황 등으로 변경)

○ 시공회사 : 00설비(대표 : 000)

○ 가스배관매설상황확인 : 협의(2003. 0. 0) 또는 미협의

6. 조치사항

○ 00:00  도시가스 누출사고 발생(시간대별 조치사항 개재)

○ 00:00  도시가스배관 복구완료(예정)

※ 가스차단 및 정상공급사항 반드시 기재(중간보고시 복구완료 예정시간 기재)

7. 동원인원 및 장비

○ 인원 : 00소방서 -    명, 00도시가스 -    명, 00공사 -  명 등

○ 장비 :  00 -  대, 00 - 대,  00 -  대.  끝.