문서번호	정수운영과-11315
결재일자	2016.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정승경		정선교	09/01 차윤기
협 조
	주무관			윤충용
	주무관			권상동

온라인 수질연속자동측정장비 4종 5대 구매설치 완료 보고

2016. 8. 31.

광암아리수정수센터

정수운영과

온라인 수질연속측정장비 4종 5대 구매설치 완료 보고

우리센터 원수 수질자동감시 및 수돗물 생산공정관리에 필요한 온라인 수질연속자동측정장비 4종 5대 구매설치건 관련 시운전 및 교육완료  되어 정상 운영하고자 아래와 같이 보고함

1		온라인 수질연속측정장비 구매현황

번 호	기 기 명	예산액	비 고
1	입자계수기 (2대)	180,000천원	고도용 신규
2	잔류염소 측정기 (1대)	10,000천원	후염소 신규
3	알카리도 측정기 (1대)	50,000천원	노후 대체
4	시안 측정기 (1대)	50,000천원	노후 대체

2		이전설치 및 구매설치 시운전 실시 현황

❍ 이전 설치 : 고도통합계측기실 3대

번호	측정기명	시료	이전설치일자	시운전기간
1	TOC측정기	고도 통합수	2016.7.5	2016.7.5.~7.16
2	잔류염소측정기	청담정수지 입수	2016.7.5	2016.7.5.~7.16
3	탁도계	고도 통합수	2016.7.5	2016.7.5.~7.16

❍ 신규구매 설치 : 본관3층 계측기실2대, 고도 통합계측기실 3대

번호	측정기명	시료	설치일자	시운전기간
1	입자계수기 (2대)	고도 지별, 통합수	2016.8.1	2016.8.1.~8.24
2	잔류염소 측정기	역세척수조 정수	2016.7.5	2016.7.5.~7.16
3	알카리도 측정기	혼화수(본관)	2016.7.1	2016.7.1.~7.26
	시안 측정기	원수(본관)	2016.8.4	2016.8.4.~8.20

❍ 납품완료 및 시운전결과 제출 : 2016.8.26.

3		보고자 의견

❍ 이전설치 측정장비 및 신규 구매설치 측정장비 모두 정상 가동중이며 데이터

측정값도 양호하여 시운전 결과 제출되었으며

❍ 준공도서 (한글판 운영매뉴얼, 도면 등)와 입력CD, 예비 구성품등 모두 납품        완료되었기 본 구매물품을 검수처리하고

❍ 철거 보관중인 측정장비는 공유재산 및 물품관리법 규정에 의거 불용처분 하고자 합니다.

붙임 : 1. 검수검사요청서 1부.

2. 시운전 결과보고서 1부.

3. 검수사진 1부. 끝.