문서번호	공원운영과-13993
결재일자	2016.9.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원운영과장
최현주		박미성	09/02 문근식
협 조

근로자 산업안전보건 점검결과 보고(‘16.8월)

2016.  9.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

근로자 산업안전보건 점검결과 보고(2016.8월)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

우리사업소 근로자의 안전사고 및 재해 예방을 위하여 위탁중인 산업안전·보건 점검업무 수행 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ		산업안전보건 점검개요

❍ 위탁(대행)업체 : ㈜경신산업안전 – 안전관리, 경희의료원 - 보건관리

❍ 점검개요

구 분	일 자	점 검 자	대 상	점 검 내 용	비 고
안전관리	8. 4(목)	김요셉,김영일	하늘공원	설비 관리상태 등
	8. 18(목)	김요셉,김천일	난지천공원
보건관리	8. 10(수)	박정우 의사 윤은숙간호사	환경보전과 근로자 14명	근로자 보건상담 시행

Ⅱ		세부 점검내용

【안전관리-하늘공원】

❍ 사다리 사용 작업

- 사다리의 안전장치는 (미끄럼방지판, 벌림방지장치 등) 적정

- 열매를 끈으로 묶는 작업시 사다리 쓰러짐 등으로 인한 사고가 발생하지 않도록 사다리의 상단에 올라서서 작업을 하는 등 위험한 행동금지 및 고소 작업시에는 2인 1조로 공동작업 필요

❍ 예초기 사용 작업 상태 적정

- 예초기 작업 근로자의 보호구(보안면, 앞치마, 안전장갑 등) 착용 상태 적정

- 작업시 돌이 튕겨 시민들에게 비래 사고 위험이 있으니, ‘작업중’등의 안내표지판 설치하여 접근 금지토록 관리 필요

❍ 트렌치 교체 작업 상태

- 폭염으로 인한 근로자 열사병 등의 건강장해를 초래하니, 근로자에 대한 규칙적인 휴식시간 부여, 수분섭취 등 건강관리에 각별히 주의토록 지도 관리 요망

【안전관리-난지천공원】

❍ 수공구 관리 상태 미흡

- 공원관리실(여) 옆 통로 및 자재창고내 낫, 전지가위 등의 수공구 보관상태 미흡으로 떨어짐에 의한 사고를 초래하니, 수공구 사용 후 즉시 지정된 장소에 보관 조치

❍ 이동통로 정리정돈 미흡

- 공원관리실(여) 뒷면 이동통로에 자재 방치한 상태로 근로자 이동시 발 걸림 등에 의한 넘어짐 사고를 초래하니, 정리⋅정돈 실시

❍ 공원 연못의 나무난간 노화로 인한 사고 위험

- 공원내 연못의 나무난간 일부가 갈라짐과 흔들리는 상태로 여러 시민들이 기댈시 파손에 의한 안전사고 위험이 있으니, 나무난간의 손상여부 상태를 확인하여 보수 등 조치 검토

【보건관리 – 환경보전과】

❍ 근로자들에 대한 건강상담 및 간단 검진 실시 : 14명(환경보전과 소속)

Ⅲ		행 정 사 항

❍ 미비 및 지적사항에 대해서는 공원이용객, 근로자의 안전을 위하여 신속정비 및 보완하도록 담당부서에 통보하고, 향후 지속적인 안전·보건관리를 통하여 산업재해를 예방하고 근로자 건강을 관리코자 함

❍ 산업안전 및 보건관리 수수료 8월분을 각 대행 업체에 지급 조치

붙임 : 1. 안전관리업무 수행내역 및 결과서 1부.

2. 안전관리상태보고서, 보건관리상태보고서 각 1부.  끝.