투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강동구청장(치수과장)
(경유)
제목	고덕오수중계펌프장 기전설비 운영 요청

1.『선사로~고덕지구간 도로확장공사』와 관련입니다.

2. 위 공사 구간에 신설된 고덕오수중계펌프장의 기전설비에 대해 펌프장 인계인수전까지 시설 운영을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 공사개요

○ 공사구간 : 서울 강동구 암사동440-1 ~ 고덕동165-11

○ 공사기간 : 2009. 01. 06 ~ 2017. 10. 31

○ 공사규모 : 도로확장 L=3.7km(2차로 ⇒ 4차로~6차로)

고덕오수중계펌프장 신설 1개소

□ 고덕오수중계펌프장 주요 설비현황

순번	기 기 명	기 기 사 양	용량 (kW)	대 수			비고
				상용	예비	계
1	중계펌프A	- 형식 : 수중오수펌프 - 용량 : 5.0㎥/분×11mH	18.5	2	1	3
2	중계펌프B	- 형식 : 수중오수펌프 - 용량 : 4.5㎥/분×11mH	15	1	1	2
3	펌프장 토출밸브	- 형식 : 전동게이트밸브 - 규격 : 400A	2.2	1	-	1
4	유입수문	- 형식 : 주철제전동수문 - 규격 : 1.5m×1.5m	0.75	1	-	1
5	조목스크린	- 형식 : 로타리식자동제진기 - 주행속도 : 3m/분 - 바간격 : 75mm, 설치각 : 75 - 수로폭 : 1.5m	2.2	1	-	1
6	모노레일호이스트	- 형식 : 전동Trolley형 - 양정 : 12m, 주행 : 8.7m	1.1	1	-	1
7	자동제어	- MOP 및 LOP판넬 1식	-	2	-	2

□ 고덕오수중계펌프장 운영 요청일자

○ 2016. 09. 07.(수) ~ 인계인수시 까지.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김현욱		환경설비과장	여인웅		설비부장	09/05 권오식
협조자	주무관	양우창		주무관	이한규
시행	설비부-13950	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8618	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	대시민공개