문서번호	시설관리과-27566
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이진영	이준호	09/05 유인행
협 조
	주무관		代고태우

물세척 실시결과 보고

(불광01-18블록)

시설관리과

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

◦ 기   간 : 2016.8.9.(화)~8.10.(수)

◦ 위   치 : 불광01-18블록(은평구 신사동 일대)

연번	위 치(구간)		관 로 현 황				퇴수 장치
			구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 연도
계	구명	동, 지번		188
1	은평구	신사동 266-31~282-1	100	74	DCIP	1995
2	은평구	신사동 280-3~268-38	150	114	DCIP	1992

□ 세척 결과

◦ 수질검사결과

연번	위 치(구간)	퇴수현황				수질상태
		수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량(㎥)		전		후
				기존퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도
계	동, 지번			691	-	0.09	4.65	0.24	0.4
1	신사동 266-31~282-1	5.0	55	312		0.12	3.05	0.23	0.29
2	신사동 280-3~268-38	4.9	30	379		0.06	6.25	0.25	0.50

◦ 세척수량 : 691㎡

붙  임 : 1. 소블럭 위치도 1부.

2. 전경사진 1부.  끝.

<소블럭 위치도>

<전경사진>

구간	전	중	후
1
2